Bővített felhasználói kézikönyv Hibaelhárítás

Tartalom > Rendszeres karbantartás > FINE patron cseréje > A cserefolyamat

### A cserefolyamat

Amikor a FINE patronokból kifogy a tinta, az alábbi eljárással cserélheti ki azokat.

Fontos A FINE patronok kezelése Ne érintse meg a FINE patron fém érintkezőit (A) és a nyomtatófej fúvókáit (B). Ha hozzájuk ér, a nyomtatás esetleg nem lesz megfelelő. Az optimális nyomtatási minőség megőrzésének érdekében a megadott Canon gyártmányú FINE patronok használatát javasoljuk.
A tinta újratöltése nem ajánlott.

Ha kiveszi a FINE patront, haladéktalanul cserélje ki. Ne hagyja a nyomtatót állni úgy, hogy nincs benne FINE patron.

Cserélje ki az üres patronokat újra. Ha egyszer már eltávolított FINE patront tesz a nyomtatóba, lehet, hogy a nyomtatás nem lesz megfelelő például a fúvókák beszáradása miatt.
Ilyen patron esetén továbbá előfordulhat, hogy az alacsony tintaszintet jelző figyelmeztetés nem jelenik meg megfelelően.

Az optimális nyomtatási minőség megőrzésének érdekében a csomagoláson jelzett dátumon belül helyezze a FINE patronokat a nyomtatóba. A FINE patronokat a készülékbe helyezéstől számított hat hónapon belül fel kell használni (javasoljuk, hogy jegyezze fel a behelyezés dátumát).

Megjegyzés Miután a FINE patronból kifogy a tinta, csak egy kis ideig nyomtathat színes vagy fekete FINE patronnal (attól függően, melyikben maradt tinta). A mindkét patronnal történő nyomtatáshoz képest azonban a nyomtatási minőség gyengébb lehet . Az optimális minőség elérésének érdekében új FINE patronok használatát javasoljuk.

Amikor csak egy tintával nyomtat, akkor is csak úgy nyomtasson, hogy a nyomtatóban hagyja az üres FINE patront. Ha a színes vagy a fekete FINE patron nincs behelyezve, hiba történik, és a nyomtató nem tud nyomtatni.

Ezen beállítás konfigurálásával kapcsolatos információt az alábbi képernyőn megjelenő kézikönyvben talál: Bővített felhasználói kézikönyv

A készülék akkor is használhat színes tintát, amikor fekete-fehér dokumentumot nyomtat, vagy fekete-fehér nyomtatás van megadva.

A készülék a nyomtatófej hagyományos és fokozott tisztítása során (amely szükséges lehet a nyomtató teljesítményének karbantartásához) is mindkét fajta tintából fogyaszt. Amikor kifogyott a tinta, azonnal cserélje le a FINE patront egy újra.

1. Ellenőrizze, hogy a nyomtató be van-e kapcsolva, és nyissa ki a hátsó tálcát.

A FINE patrontartó cserepozícióba kerül.

Figyelem Ne próbálja erővel mozgásában gátolni vagy mozgatni a FINE patrontartót. Ne nyúljon a nyomtató fémből készült, illetve egyéb belső részeihez.

Fontos Ha az előlap 10 percnél hosszabb ideig nyitva van, a FINE patrontartó a jobb oldalra csúszik. Ebben az esetben csukja le, majd nyissa fel ismét az előlapot.

1. Vegye ki az üres FINE patront.

(1) Nyomja le a FINE patront.

(2) Vegye ki a FINE patront.

Fontos A ruházat és a környezet beszennyezésének elkerülése érdekében óvatosan kezelje a FINE patronokat. Az üres FINE patronokat a helyi törvényeknek és szabályoknak megfelelően dobja ki.

1. Készítse elő az új FINE patront.

Vegye ki az új FINE patront a csomagolásából, és óvatosan távolítsa el a narancssárga védőszalagot (A).

Fontos Ha felrázza a FINE patront, a tinta kifolyhat, és beszennyezheti kezét és a környezetet. Óvatosan kezelje a FINE patronokat. Ügyeljen rá, hogy kezét és a környezetet ne szennyezze be az eltávolított védőszalagon lévő tintával. A védőszalag eltávolítása után ne próbálja meg újra visszahelyezni azt. A fogyóeszközök elhelyezésére vonatkozó helyi törvényeknek és szabályoknak megfelelően selejtezze ki.

Ne érintse meg a FINE patron fém érintkezőit és a nyomtatófej fúvókáit. Ha hozzáér, a nyomtatás esetleg nem lesz megfelelő.

1. Helyezze be a FINE patront.

(1) Helyezzen új FINE patront a megfelelő nyílásba.

A fekete FINE patront a bal oldali nyílásba (B), a színes FINE patront pedig a jobb oldali nyílásba (C) kell helyezni.

(2) Nyomja fel kattanásig a FINE patront.

Fontos Ha nincs a fekete és a színes FINE patron is behelyezve, a nyomtató nem tud nyomtatni. Mindenképpen helyezze be mindkét FINE patront.

1. Csukja be az előlapot.

Megjegyzés Ha az [Alarm] (Riasztás) lámpa az előlap lecsukása után is narancssárgán villog, tekintse meg a Bővített felhasználói kézikönyv című, képernyőn megjeleníthető kézikönyv „Hibaelhárítás” című részét. Ha a FINE patron cseréje után nyomtatni kezd, a nyomtató automatikusan elvégzi a nyomtatófej tisztítását. Ne végezzen más műveletet a nyomtatóval a nyomtatófej tisztításának befejeződéséig. A [Power] (Tápellátás) lámpa zölden villog a tisztítás közben.

Ha az egyenes vonalak töredezettek a nyomaton, illetve a nyomtatófej pozíciója nem megfelelő, igazítsa be a nyomtatófej helyzetét.
Lásd: A nyomtatófej igazítása.

A lap tetejére