คำแนะนำขั้นสูง การแก้ไขปัญหา

สารบัญ > การบำรุงรักษาตามปกติ > เมื่องานพิมพ์มีสีซีดจางหรือสีผิดเพี้ยน > การทำความสะอาดหัวพิมพ์

### การทำความสะอาดหัวพิมพ์

ทำความสะอาดหัวพิมพ์เมื่อมีเส้นขาดหายหรือมีเส้นสีขาวเกิดขึ้นในรูปแบบตรวจหัวพิมพ์ การทำความสะอาดจะนำสิ่งอุดตันออกจากหัวพิมพ์และคืนสภาพของหัวพิมพ์ให้ดีดังเดิม การทำความสะอาดหัวพิมพ์จะเป็นการสิ้นเปลืองหมึก ดังนั้นควรทำความสะอาดหัวพิมพ์เมื่อจำเป็นเท่านั้น

สิ่งที่ต้องเตรียม: กระดาษธรรมดา A4 หรือ Letter หนึ่งแผ่น

หากคุณคลิกเลือก การทำความสะอาด ในไดอะลอกบ็อกซ์ ตรวจรูปแบบ ที่ปรากฏขึ้นหลังจากพิมพ์รูปแบบตรวจหัวพิมพ์ เครื่องพิมพ์จะเริ่มทำความสะอาดหัวพิมพ์ ตรวจสอบว่าป้อนกระดาษธรรมดา A4 หรือ Letter ไว้ในเทรย์ด้านหลัง จากนั้นไปสู่ขั้นตอนที่ (3) ในขั้นที่ 3

1. ตรวจสอบว่าเครื่องเปิดอยู่และป้อนกระดาษธรรมดา A4 หรือ Letter ไว้ในเทรย์ด้านหลัง

เลื่อนคานกำหนดความหนากระดาษไปทางซ้าย ดู ภาพด้านหน้า

1. เปิดไดอะลอกบ็อกซ์คุณสมบัติเครื่องพิมพ์

ดูใน การเปิดไดอะลอกบ็อกซ์คุณสมบัติเครื่องพิมพ์ (Windows)

1. ทำความสะอาดหัวพิมพ์

(1) คลิกที่แท็บ การบำรุงรักษา

(2) คลิก การทำความสะอาด

เครื่องพิมพ์จะเริ่มทำความสะอาดหัวพิมพ์เมื่อไฟ แสดงการทำงาน เริ่มกะพริบเป็นสีเขียว

ห้ามดำเนินการอื่นใดจนกระทั่งเครื่องพิมพ์เสร็จสิ้นการทำความสะอาดหัวพิมพ์ ขั้นตอนนี้ใช้เวลาประมาณ 1 นาที

(3) ยืนยันข้อความที่ปรากฏขึ้น จากนั้นคลิก พิมพ์รูปแบบตรวจหัวพิมพ์

รูแปแบบตรวจหัวพิมพ์จะถูกจัดพิมพ์

ห้ามดำเนินการอื่นใดจนกระทั่งเครื่องพิมพ์เสร็จสิ้นการพิมพ์รูปแบบตรวจหัวพิมพ์

1. ตรวจผลงานพิมพ์รูปแบบตรวจหัวพิมพ์ที่ได้

ดูใน การตรวจรูปแบบตรวจหัวพิมพ์

หมายเหตุ หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้หลังทำความสะอาดหัวพิมพ์สองครั้ง ให้ทำความสะอาดหัวพิมพ์อย่างละเอียด ดูใน การทำความสะอาดหัวพิมพ์อย่างละเอียด

หากคุณคลิกเลือก การทำความสะอาด ในไดอะลอกบ็อกซ์ ตรวจรูปแบบ ที่ปรากฏขึ้นหลังจากพิมพ์รูปแบบตรวจหัวพิมพ์ เครื่องพิมพ์จะเริ่มทำความสะอาดหัวพิมพ์ ตรวจสอบว่าป้อนกระดาษธรรมดา A4 หรือ Letter ไว้ในเทรย์ด้านหลัง จากนั้นไปสู่ขั้นตอนที่ (3) ในขั้นที่ 3

1. ตรวจสอบว่าเครื่องเปิดอยู่และป้อนกระดาษธรรมดา A4 หรือ Letter ไว้ในเทรย์ด้านหลัง

เลื่อนคานกำหนดความหนากระดาษไปทางซ้าย ดู ภาพด้านหน้า

1. เปิดไดอะลอกบ็อกซ์ Canon IJ Printer Utility

ดูใน การเปิดใช้ Canon IJ Printer Utility (Macintosh)

1. ทำความสะอาดหัวพิมพ์

(1) ตรวจสอบว่าเลือก Cleaning ในเมนูป๊อปอัพ

(2) คลิก การทำความสะอาด

(3) ยืนยันข้อความที่ปรากฏขึ้นจากนั้นคลิก ตกลง

เครื่องพิมพ์จะเริ่มทำความสะอาดหัวพิมพ์เมื่อไฟ แสดงการทำงาน เริ่มกะพริบเป็นสีเขียว

ห้ามดำเนินการอื่นใดจนกระทั่งเครื่องพิมพ์เสร็จสิ้นการทำความสะอาดหัวพิมพ์ ขั้นตอนนี้ใช้เวลาประมาณ 1 นาที

หมายเหตุ คลิกที่หน้าจอ รายการตรวจเบื้องต้น เพื่อแสดงรายการที่จะตรวจก่อนทำความสะอาด

(4) ยืนยันข้อความที่ปรากฏขึ้น จากนั้นคลิก พิมพ์รูปแบบตรวจหัวพิมพ์

พิมพ์รูปแบบตรวจหัวพิมพ์

ห้ามดำเนินการอื่นใดจนกระทั่งเครื่องพิมพ์เสร็จสิ้นการพิมพ์รูปแบบตรวจหัวพิมพ์

1. ตรวจผลงานพิมพ์รูปแบบตรวจหัวพิมพ์ที่ได้

ดูใน การตรวจรูปแบบตรวจหัวพิมพ์

หมายเหตุ หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้หลังทำความสะอาดหัวพิมพ์สองครั้ง ให้ทำความสะอาดหัวพิมพ์อย่างละเอียด ดูใน การทำความสะอาดหัวพิมพ์อย่างละเอียด

ด้านบน