Οδηγός λειτουργίας για προχωρημένους > Συντήρηση > Εκτέλεση συντήρησης από υπολογιστή > Ευθυγράμμιση θέσης της κεφαλής εκτύπωσης

# Ευθυγράμμιση θέσης της κεφαλής εκτύπωσης

Η ευθυγράμμιση των κεφαλών εκτύπωσης διορθώνει τις θέσεις εγκατάστασης της κεφαλής εκτύπωσης, μειώνοντας τις παρεκκλίσεις χρωμάτων και γραμμών.

Η διαδικασία για την εκτέλεση της λειτουργίας Ευθυγράμμιση κεφαλής εκτύπωσης είναι η εξής:

## Ευθυγράμμιση κεφαλής εκτύπωσης

1. Ανοίξτε το παράθυρο ρύθμισης του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή

2. Στην καρτέλα Συντήρηση (Maintenance) κάντε κλικ στο κουμπί Ευθυγράμμιση κεφαλής εκτύπωσης (Print Head Alignment)

   Εμφανίζεται ένα μήνυμα.

3. Τοποθετήστε χαρτί στον εκτυπωτή.

   Ορίστε τη θέση του ρυθμιστικού πάχους χαρτιού στα αριστερά και τοποθετήστε ένα φύλλο απλού χαρτιού μεγέθους Α4 ή Letter στην πίσω θήκη.

4. Πραγματοποιήστε την ευθυγράμμιση της κεφαλής

   Ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται στο μήνυμα.
   Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Ευθυγράμμιση κεφαλής εκτύπωσης (Print Head Alignment).

5. Ελέγξτε το εκτυπωμένο μοτίβο.

   Εισάγετε τους αριθμούς των μοτίβων με τις λιγότερες λωρίδες στα αντίστοιχα πλαίσια.
   Εάν κάνετε κλικ στα μοτίβα με τις λιγότερες λωρίδες στο παράθυρο προεπισκόπησης, οι αριθμοί τους θα εισαχθούν αυτόματα στα αντίστοιχα πλαίσια.

   Αφού εισαγάγετε όλες τις απαραίτητες τιμές, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

   Σημείωση

   - Εάν εξετάσετε τα αποτελέσματα της εκτύπωσης και εξακολουθείτε να μην μπορείτε να προσδιορίσετε ποιο μοτίβο έχει τις λιγότερες λωρίδες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του εκτυπωτή σας.

Μετάβαση στην αρχή της σελίδας