الدليل المتقدم > استكشاف الأخطاء وإصلاحها > نتائج الطباعة غير مُرضية > تلطخ الوجه الخلفي للورق

# تلطخ الوجه الخلفي للورق

- الفحص رقم 1: هل قمت بالتأكد من إعدادات جودة الورق والطباعة?

  نتائج الطباعة غير مُرضية

- الفحص رقم 2: قم بإجراء "تنظيف اللوحة السفلية" لتنظيف الأجزاء الداخلية للطابعة.

  تنظيف الأجزاء الداخلية للطابعة

  ملاحظة

  - عند إجراء الطباعة على الوجهين أو إجراء الطباعة بكميات كبيرة، قد تتكون بقع حبر على الأجزاء الداخلية للطابعة.

أعلى الصفحة