الدليل المتقدم استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المحتويات > الملحق > نصائح حول كيفية استخدام

# نصائح حول كيفية استخدام الطابعة

يقدم هذا القسم نصائح حول كيفية استخدام الطابعة الخاصة بك والطباعة بأفضل جودة.

### يتم استخدام الحبر لأغراض متعددة.

### كيف يتم استخدام الحبر في أغراض متعددة بخلاف الطباعة؟

يمكن استخدام الحبر في أغراض بخلاف الطباعة. حيث إن الحبر لا يُستخدم في الطباعة فقط، ولكنه يُستخدم أيضًا في تنظيف رأس الطباعة للمحافظة على أفضل جودة للطباعة.

وتحتوي الطابعة على وظيفة التنظيف التلقائي لفتحات ink jet لمنع انسدادها. يتم إخراج الحبر من الفتحات أثناء إجراء التنظيف. ويقتصر الحبر المستخدَم في تنظيف الفتحات على كمية صغيرة.

هام يتم امتصاص الحبر الذي يخرج من الفتحات مثل الحبر الذي يخرج عند تنظيف رأس الطباعة بواسطة وحدة امتصاص الحبر الموجودة بالطابعة. ويجب استبدال وحدة امتصاص الحبر عند امتلائها. ولا يمكنك استبدالها بنفسك. عند ظهور رسالة الخطأ، اتصل بوكيل الصيانة لدى Canon في أسرع وقت ممكن.

راجع "استكشاف الأخطاء وإصلاحها" في الدليل الإلكتروني: الدليل المتقدم.

### هل تستخدم الطباعة بالأبيض والأسود حبر ألوان؟

يختلف استخدام حبر الألوان أو الحبر الأسود حسب لون الصورة التي يراد طباعتها أو حسب محتويات المستند. وقد تستخدم الطباعة بالأبيض والأسود حبر ألوان. ولذلك، قد يُستهلك الحبر حتى عند الطباعة بالأبيض والأسود.

### الطباعة على ورق خاص: كيف يمكن الطباعة مع الحصول على الجودة الأمثل!؟

### نصيحة!: تحقق من حالة الطابعة قبل الطباعة!

#### هل رأس الطباعة بحالة جيدة؟

في حالة انسداد فتحات رأس الطباعة، ستظهر الطباعة بشكل باهت وسيُفقد الورق. قم بطباعة نموذج فحص الفتحات للتحقق من رأس الطباعة.

راجع في حالة ظهور نتائج الطباعة بشكل باهت أو بألوان غير صحيحة.

#### هل تلطخت الأجزاء الداخلية للطابعة بالحبر؟

قد تتلطخ الأجزاء التي يمر الورق من خلالها بالحبر بعد طباعة كميات كبيرة من الورق أو بعد إجراء طباعة بدون حدود. قم بتنظيف الأجزاء الداخلية للطابعة وذلك بـ تنظيف اللوحة السفلية (Bottom Plate Cleaning).

راجع الدليل الإلكتروني: الدليل المتقدم.

### نصيحة!: تحقق من كيفية تحميل الورق بشكل صحيح!

#### هل تم تحميل الورق في الاتجاه الصحيح؟

لتحميل الورق في الدرج الخلفي، يجب تحميل الورق مع توجيه وجه الطباعة باتجاهك.

#### هل تجعد الورق؟

يؤدي تجعد الورق إلى حدوث انحشار للورق. قم بتسوية الورق المتجعد، ثم قم بإعادة تحميله.

راجع "استكشاف الأخطاء وإصلاحها" في الدليل الإلكتروني: الدليل المتقدم.

### نصيحة!: بعد تحميل الورق، تأكد من تحديد إعدادات الورق!

بعد تحميل الورق، تأكد من تحديد الورق الذي تم تحميله في نوع الوسائط (Media Type) لبرنامج تشغيل الطابعة. إذا لم يتم تحديد نوع الورق، فقد لا تحصل على نتائج الطباعة المُرضية.

راجع الطباعة.

توجد أنواع مختلفة من الورق: ورق يتميز بوجود طبقة خاصة على سطحه لطباعة الصور الفوتوغرافية بأفضل جودة وورق مناسب لطباعة المستندات. يحتوي نوع الوسائط (Media Type) الخاص ببرنامج تشغيل الطابعة على إعدادات مختلفة لكل نوع من أنواع الورق بشكل مسبق (مثل: استخدام الحبر أو إخراج الحبر أو البعد عن الفتحات) ولذلك يمكنك الطباعة على كل نوع من أنواع الورق مع الحصول على الجودة الأمثل للصورة. يمكنك الطباعة بإعدادات مختلفة في نوع الوسائط (Media Type) المناسب لكل نوع من أنواع الورق الذي يتم تحميله.

### استخدم الزر استئناف/إلغاء لإلغاء الطباعة!

### نصيحة!: لا تقم مطلقًا بالضغط على زر الطاقة!

إذا قمت بالضغط على الزر [Power] (تشغيل) عندما تكون الطباعة قيد التنفيذ، تصطف البيانات التي يتم إرسالها من الكمبيوتر في الطابعة وقد لا تتمكن من متابعة الطباعة.

اضغط على الزر استئناف/إلغاء لإلغاء الطباعة.

ملاحظة إذا لم تتمكن من إلغاء الطباعة بالضغط على الزر استئناف/إلغاء أثناء الطباعة من كمبيوتر، فقم بفتح مربع الحوار خصائص الطابعة لحذف مهام الطباعة غير الضرورية من شاشة حالة الطابعة (أنظمة تشغيل Windows).

### كيف يمكن الحصول على أفضل جودة للطباعة؟

إن السبيل للطباعة مع الحصول على الجودة الأمثل للطباعة هو منع جفاف رأس الطباعة أو حدوث انسداد. قم دائمًا باتباع الخطوات التالية للحصول على أفضل جودة للطباعة.

#### اتبع الإجراء الموضح أدناه لإيقاف تشغيل الطابعة.

1 اضغط على الزر الطاقة الموجود بالطابعة لإيقاف تشغيلها.

2 تأكد من أن مصباح الطاقة مطفأ.

3 قم بفصل سلك الطاقة عن منفذ التيار الكهربائي المثبت بالحائط أو قم بإيقاف تشغيل موصِّل الكبل الممتد.

إذا قمت بالضغط على الزر [Power] (الطاقة) لإيقاف التشغيل، تقوم الطابعة بتغطية رأس الطباعة (الفتحات) تلقائيًا للحفاظ عليها من الجفاف. إذا قمت بفصل سلك الطاقة عن منفذ التيار الكهربائي المثبت بالحائط أو إذا قمت بإيقاف تشغيل موصل الكبل الممتد قبل إيقاف تشغيل مصباح [Power] (الطاقة)، فلن تتم تغطية رأس الطباعة بشكل صحيح وسيسبب هذا الجفاف أو الانسداد.

لإيقاف تشغيل الجهاز، احرص على اتباع هذا الإجراء.

#### الطباعة بصفة دورية!

وعلى غرار نصيحة تعذر استخدام قلم اللمس عندما يكون طرفه جافًا وذلك في حالة عدم استخدامه لفترة طويلة من الوقت حتى في حالة تغطيته، فقد يصبح رأس الطباعة جافًا أيضًا أو مسدودًا إذا لم يتم استخدام الطابعة لفترة طويلة.

ونوصي باستخدام الطابعة مرة واحدة شهريًا على الأقل.

ملاحظة وفقًا لنوع الورق، قد يحدث تلطخ للحبر إذا قمت برسم المنطقة المطبوعة بقلم تظليل أو قلم ألوان أو قد ينضح في حالة ملامسة المنطقة المطبوعة للماء أو الحلوى.

### هل يجب التعامل مع الطابعة بعناية عند تخزينها أو نقلها؟

### نصيحة!: لا تقم بتخزين الطابعة أو نقلها في وضع رأسي أو مائل!

فإذا تم تخزين الطابعة أو نقلها في وضع رأسي أو مائل، فقد تتلف الطابعة أو قد يتسرب الحبر منها.

احرص على عدم تخزين الطابعة أو نقلها في وضع رأسي أو مائل.

### يومض المصباح الموجود على الطابعة: ما الذي يمكنني فعله؟

#### يومض المصباح [Alarm] (تنبيه) بلون برتقالي.

(أ) يومض المصباح [Alarm] (تنبيه)

(ب) المصباح [Alarm] (تنبيه)

(ج) يومض المصباح [Alarm] (تنبيه) بشكل متكرر

→يوجد خطأ في الطابعة. راجع "استكشاف الأخطاء وإصلاحها" في الدليل الإلكتروني: الدليل المتقدم، ثم قم بحل الخطأ.

#### يومض المصباح [Power] (الطاقة) باللون الأخضر مرة ويومض المصباح [Alarm] (تنبيه) باللون البرتقالي مرة بالتبادل.

→حدث خطأ يحتاج إلى إصلاح. اتصل بوكيل الصيانة لدى Canon‏.

### الألوان غير متساوية ونتائج الطباعة ملطخة.

### نصيحة!: قم بطباعة نموذج فحص فتحات رأس الطباعة للتحقق من انسداد الفتحات.

في حالة انسداد فتحات رأس الطباعة، قد تصبح الألوان غير متساوية أو قد تظهر نتائج الطباعة ملطخة.

وفي هذه الحالة

قم بطباعة نموذج فحص الفتحات

تحقق من نموذج الفحص المطبوع لمعرفة إن كانت الفتحات مسدودة.

راجع في حالة ظهور نتائج الطباعة بشكل باهت أو بألوان غير صحيحة.

أعلى الصفحة