Расширенное руководство > Печать с компьютера > Печать из других приложений > Различные способы печати > Настройка поля для переплета

# Настройка поля для переплета

Настройка стороны переплета и ширины поля для переплета осуществляется следующим образом.

1. Откройте окно настройки драйвера принтера

2. Укажите значение для параметра Сторона переплета.

   Проверьте положение поля для переплета в разделе Сторона переплета (Staple Side) вкладки Страница (Page Setup).
   Принтер проверяет значения параметров Ориентация (Orientation) и Макет страницы (Page Layout) и автоматически выбирает подходящую сторону для переплета. Чтобы изменить настройку, выберите в списке другое значение.

3. Задайте ширину поля

   Если необходимо, щелкните Указание поля... (Specify Margin...) и установите ширину поля для переплета, затем нажмите кнопку OK.

4. Завершите настройку.

   Нажмите кнопку ОК на вкладке Страница (Page Setup).
   При выполнении печати данные будут напечатаны в соответствии с указанными стороной и полем для переплета.

Внимание!

- Сторона переплета (Staple Side) и Указание поля... (Specify Margin...) недоступны в следующих случаях.

  - В списке Макет страницы (Page Layout) выбран пункт Печать постера (Poster Printing) или Печать буклета (Booklet Printing).

  - В списке Макет страницы (Page Layout) выбрано значение Масштабирование (Scaled Printing) (если также выбран режим Двухсторонняя печать (Duplex Printing), можно использовать только параметр Сторона переплета (Staple Side)).

  - Установлен флажок Печать без полей (Borderless Printing) (если также выбран режим Двухсторонняя печать (Duplex Printing), можно использовать только параметр Сторона переплета (Staple Side)).

Наверх