Расширенное руководство Устранение неполадок

Содержание > Загрузка бумаги > Загрузка бумаги > Загрузка конвертов

### Загрузка конвертов

Можно печатать на конвертах [Конверт European DL] и [US Comm/Станд. конв. US]. Конв. Конверт №10.

Выполняется автоматический поворот адреса и его печать в соответствии с направлением конверта, которое точно определяется драйвером принтера.

Важно Нельзя использовать следующие конверты. - Конверты с рельефной или обработанной поверхностью - Конверты с двойным клапаном (или клеящимися клапанами) - Конверты с тиснеными печатями

- Конверты, клеящиеся клапаны которых увлажнены и стали клейкими

1. Подготовьте конверты.

Разгладьте конверт по четырем углам и сторонам, нажимая на них.

Если конверты скручены, аккуратно согните их в противоположном направлении, удерживая за противоположные углы.

Если угол клапана конверта сложен, разгладьте его.

Воспользуйтесь ручкой, чтобы нажать на передний край для разглаживания конверта и проглаживания его сгиба.

На рисунках выше показан вид переднего края конверта сбоку.

Важно Может возникнуть замятие конвертов в принтере, если конверты не выровнены или если края не распрямлены. Убедитесь в том, что толщина какой-либо части конверта не превышает 0,1 дюйма / 3 мм.

1. Загрузка конвертов.

(B) Задняя сторона

(C) Сторона для написания адреса

(1) Выровняйте конверты по правой стороне заднего лотка (A) и загрузите ее таким образом, чтобы СТОРОНА ДЛЯ НАПИСАНИЯ АДРЕСА БЫЛА ОБРАЩЕНА К ВАМ.

Сложенный клапан конверта должен быть направлен вниз левой стороной.

Допускается одновременная загрузка не более 5 конвертов.

(2) Возьмите направляющую и передвиньте ее к левой части конвертов.

Не прижимайте направляющую слишком плотно к бумаге. Возможны сбои при подаче бумаги.

(3) Поверните рычаг толщины бумаги вправо.

Поверните рычаг толщины бумаги влево после окончания печати.

1. Задайте параметры в драйвере принтера.

(1) Выберите Конверт (Envelope) в меню Тип носителя (Media Type).

(2) Выберите размер конвертов.

Выберите [Конв.DL] ([DL Env.]) или [Станд. Конв. №10 (Comm. Env. #10) в пункте Размер страницы (Page Size).

Выберите Конверт DL (DL Envelope) или Конверт №10 (#10 Envelope) в пункте Размер бумаги (Paper Size).

(3) Выберите Альбомная (Landscape) в пункте Ориентация (Orientation).

Важно Если не указать значения параметров Размер страницы (Page Size) (или Размер бумаги (Paper Size)) или Ориентация (Orientation), адрес будет напечатан вверх ногами или с поворотом на 90 градусов.

Примечание При подаче конвертов принтер может издавать шум. В Windows, если результат печати перевернут, выберите Повернуть на 180 градусов (Rotate 180 degrees) на листе Страница (Page Setup) в диалоговом окне свойств принтера драйвера принтера.

Наверх