Petunjuk Lanjut > Mencetak dari Komputer > Mencetak dengan Perangkat Lunak Aplikasi Lain > Mengubah Kualitas Cetak dan Mengoreksi Data Gambar > Menentukan Koreksi Warna

# Menentukan Koreksi Warna

Anda dapat menentukan metode koreksi warna yang sesuai dengan tipe dokumen yang akan dicetak.
Biasanya, pengandar pencetak mengatur warna dengan menggunakan Canon Digital Photo Color sehingga data dicetak dengan rona warna yang disukai banyak orang. Metode ini sesuai untuk pencetakan data sRGB.

Jika Anda ingin mencetak dengan menggunakan ruang warna data sRGB atau Adobe RGB secara efektif, pilih ICM. Jika Anda ingin menggunakan perangkat lunak aplikasi untuk menentukan profil ICC, pilih Nihil.

Prosedur untuk menentukan koreksi warna adalah sebagai berikut:

1. Buka jendela pengesetan pengandar pencetak

2. Pilih pengaturan warna manual

   Pada tab Utama, pilih Manual untuk Warna/Intensitas, dan klik Set....

   Kotak dialog Pengaturan Warna Manual terbuka.

3. Pilih koreksi warna

   Klik tab Penyamaan, pilih setelan Koreksi Warna yang sesuai dengan tujuan Anda dari berikut, dan klik OK.

   Penyamaan Pengandar

     Dengan menggunakan Canon Digital Photo Color, Anda dapat mencetak data sRGB dengan rona warna yang disukai banyak orang.
     Penyamaan Pengandar adalah setelan asal untuk Koreksi Warna.

   ICM

     Anda dapat mencetak menggunakan ruang warna data sRGB atau Adobe RGB secara efektif.

   Nihil

     Pengandar pencetak tidak melaksanakan pengaturan warna. Pilih nilai ini jika Anda menentukan profil yang dibuat secara terpisah atau profil untuk kertas Canon khusus dalam perangkat lunak aplikasi untuk mencetak data.

4. Selesaikan pengesetan

   Klik OK pada tab Utama.
   Ketika Anda melaksanakan pencetakan, data dicetak dengan metode pengaturan warna yang ditentukan.

Penting

- Jika ICM didisfungsikan pada perangkat lunak aplikasi, ICM tidak tersedia untuk Koreksi Warna dan pencetak mungkin tidak dapat mencetak data gambar dengan benar.

- Ketika kotak centang Pencetakan Keabu-abuan pada tab Utama ditandai, Koreksi Warna menjadi keabu-abuan dan tidak tersedia.

## Topik Terkait

Pencetakan Foto Optimal Data Gambar

Mengatur Warna dengan Pengandar Pencetak

Mencetak dengan Profil ICC

Atas halaman