الدليل المتقدم استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المحتويات > الصيانة الدورية > تنظيف أسطوانة تغذية الورق

# تنظيف أسطوانة تغذية الورق

في حالة اتساخ أسطوانة تغذية الورق أو التصاق مسحوق الورق بها، قد لا تتم تغذية الورق بشكل صحيح. في هذه الحالة، قم بتنظيف أسطوانة تغذية الورق. سيؤدي تنظيف أسطوانة تغذية الورق إلى استهلاكها، لذا يجب القيام بهذا الإجراء عند الضرورة فقط.

عليك إعداد: ثلاث ورقات من الورق العادي بحجم [A4] أو [Letter]

1. تأكد من تشغيل الطاقة، ثم قم بإزالة أية أوراق من الدرج الخلفي.

1. افتح مربع الحوار خصائص الطابعة.

راجع فتح مربع الحوار خصائص الطابعة (أنظمة تشغيل Windows).

1. قم بتنظيف أسطوانة تغذية الورق.

(1) انقر فوق علامة التبويب صيانة (Maintenance).

(2) انقر فوق تنظيف الأسطوانة (Roller Cleaning).

(3) قم بتأكيد الرسالة المعروضة، وانقر فوق موافق (OK).

تدور أسطوانة تغذية الورق أثناء تنظيفها.

1. تأكد من توقف دوران أسطوانة تغذية الورق. قم بتحميل الورق عند ظهور الرسالة.

قم بتحميل ورقتين أو أكثر من [plain paper/ورق عادي] بحجم [A4] أو [Letter] في الدرج الخلفي.

قم بتحريك ذراع سُمك الورق إلى اليسار. راجع الجزء الأمامي.

1. قم بتأكيد الرسالة المعروضة، وانقر فوق موافق (OK).

ستتم تغذية الورق الذي تم تحميله من خلال الطابعة وسيتم إخراجه.

لا تقم بإجراء أية عمليات أخرى حتى تنتهي الطابعة من تنظيف أسطوانة تغذية الورق.

1. عند ظهور رسالة الإكمال، انقر فوق موافق (OK).

إذا لم يتم حل المشكلة، فقم بإيقاف تشغيل الطابعة، وافصل قابس الطاقة ثم قم بمسح أسطوانة تغذية الورق (أ) الموجودة بالجانب الأيمن داخل الدرج الخلفي باستخدام قطعة رطبة من القطن أو ما شابه ذلك. قم بتدوير الأسطوانة يدويًا في اتجاه السهم(ب) أثناء تنظيفها. لا تلمس الأسطوانة بأصابعك، قم بتدويرها باستخدام قطعة من القطن. إذا لم يتم حل المشكلة، فقم بالاتصال بوكيل خدمة Canon لديك.

1. تأكد من تشغيل الطاقة، ثم قم بإزالة أية أوراق من الدرج الخلفي.

1. افتح مربع الحوار الأداة المساعدة لطابعة Canon IJ (Canon IJ Printer Utility).

راجع فتح Canon IJ Printer Utility (أنظمة تشغيل Macintosh).

1. قم بتنظيف أسطوانة تغذية الورق.

(1) تأكد من تحديد التنظيف (Cleaning) في القائمة المنبثقة.

(2) انقر فوق تنظيف الأسطوانة (Roller Cleaning).

(3) قم بتأكيد الرسالة المعروضة، وانقر فوق موافق (OK).

تدور أسطوانة تغذية الورق أثناء تنظيفها.

1. تأكد من توقف دوران أسطوانة تغذية الورق. قم بتحميل الورق عند ظهور الرسالة.

قم بتحميل ورقتين أو أكثر من [plain paper/ورق عادي] بحجم [A4] أو [Letter] في الدرج الخلفي.

قم بتحريك ذراع سُمك الورق إلى اليسار. راجع الجزء الأمامي.

1. قم بتأكيد الرسالة المعروضة، وانقر فوق موافق (OK).

ستتم تغذية الورق الذي تم تحميله من خلال الطابعة وسيتم إخراجه.

لا تقم بإجراء أية عمليات أخرى حتى تنتهي الطابعة من التنظيف.

إذا لم يتم حل المشكلة، فقم بإيقاف تشغيل الطابعة، وافصل قابس الطاقة ثم قم بمسح أسطوانة تغذية الورق (أ) الموجودة بالجانب الأيمن داخل الدرج الخلفي باستخدام قطعة رطبة من القطن أو ما شابه ذلك. قم بتدوير الأسطوانة يدويًا في اتجاه السهم(ب) أثناء تنظيفها. لا تلمس الأسطوانة بأصابعك، قم بتدويرها باستخدام قطعة من القطن. إذا لم يتم حل المشكلة، فقم بالاتصال بوكيل خدمة Canon لديك.

أعلى الصفحة