Guide d’utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec d’autres logiciels d’application > Les diverses méthodes d’impression > Impression recto/verso

# Impression recto/verso

Pour imprimer des données sur les deux faces d’une feuille de papier, procédez comme suit :

1. Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante

2. Définissez l’impression recto/verso

   Cochez la case Impression recto/verso dans l’onglet Configuration de la page.

3. Sélectionnez la présentation

   Sélectionnez Impr. normale (ou Impr. à l’échelle du papier, Impr. proportionnée ou Impr. mise en page) dans la liste Mise en page.

4. Indiquez le côté à agrafer

   L’imprimante analyse les paramètres Orientation et Mise en page, puis sélectionne automatiquement le meilleur Côté d’agrafage. Si vous souhaitez modifier ce paramètre, sélectionnez une autre option dans la liste.

5. Définissez la largeur de la marge

   Si nécessaire, cliquez sur Spécifier la marge... et définissez la largeur de la marge d'agrafage, puis cliquez sur OK.

6. Terminez la configuration

   Cliquez sur OK dans l'onglet Configuration de la page.

   Lorsque vous lancez l'impression, le document ne sera imprimé que sur une face de la feuille de papier. Lorsque l'impression d'une face est terminée, introduisez le papier correctement en suivant le message et cliquez sur OK. Le document est imprimé sur l'autre face du papier.

Important

- L'optionImpression recto/verso n’est pas disponible dans les cas suivants :

  - Un type de support autre que Papier ordinaire est sélectionné dans la liste Type de support.

  - Impr. d'affiche est sélectionné dans la liste Mise en page.

- Lorsque l’option Impr. de brochure est sélectionnée dans la liste Mise en page, les options Impression recto/verso et Côté d’agrafage sont grisées et ne sont pas disponibles.

Remarque

- Si la boîte de dialogue Type de support apparaît pendant une impression recto/verso sans bordure, sélectionnez Papier ordinaire.

- Si le recto du papier est taché pendant l’impression recto/verso, réalisez un Nettoyage de la platine inférieure via l’onglet Entretien.

Haut de la page