Detaylı Kılavuz Guide > Bir Bilgisayardan Yazdırma > Diğer Uygulama Yazılımıyla Yazdırma > Baskı Kalitesini Değiştirme ve Resim Verilerini Düzeltme > Baskı Kalitesi Düzeyi ve Yarı Tonlama Yöntemi Birleşimini Seçme

# Baskı Kalitesi Düzeyi ve Yarı Tonlama Yöntemi Birleşimini Seçme

Baskı kalitesi düzeyiyle yarı tonlama yöntemini ayarlayabilirsiniz.

Baskı kalitesi düzeyi ve yarı tonlama yöntemini belirleme yordamı aşağıdaki gibidir:

1. Yazıcı sürücüsü kurulum penceresini açın

2. Yazdırma kalitesini seçin

   Ana (Main) sekmesinde Yazdırma Kalitesi (Print Quality) için Özel öğesini seçip, Ayarla… (Set...) düğmesini tıklatın.

   Özel (Custom) iletişim kutusu açılır.

3. Baskı kalitesi ve yarı tonlama ifade yöntemini ayarlama

   Kalite düzeyini seçmek için Kalite (Quality) kaydırıcısını hareket ettirin.
   Yarı tonlama (Halftoning) seçeneğini belirleyip OK düğmesini tıklatın.

   Not

   - Yarı tonlar, en koyu renkle en açık renk arasındaki renk tonlarına karşılık gelir.
     Yazıcı, yarı tonları göstermek için renk tonlarının yerine bir dizi küçük nokta koyar. Titreme (Dither), yarı tonları göstermek için noktaları sabit kurallara göre yerleştirir. Dağılma (Diffusion), yarı tonları göstermek için noktaları rasgele yerleştirir. Otomatik’i (Auto) seçtiğinizde, veriler seçili baskı kalitesi için en iyi yarı tonlama yöntemiyle yazdırılır.

4. Kurulumu tamamlayın

   Ana (Main) sekmesinde OK düğmesini tıklatın.
   Yazdırma işlemini yürüttüğünüzde, veriler belirtilen baskı kalitesi ve yarı tonlama yöntemiyle yazdırılır.

Önemli

- Ortam Türü (Media Type) ayarlarına bağlı olarak belirli baskı kalitesi düzeyleri ve yarı tonlama yöntemleri seçilemez.

Not

- Nesnenin bir bölümü yazdırılmıyorsa, Yarı tonlama (Halftoning) için Dağılma’nın (Diffusion) seçilmesi sorunu çözebilir.

## İlgili Konular

Renk Düzeltmeyi Belirtme

Renk Dengesini Ayarlama

Parlaklığı Ayarlama

Yoğunluğu Ayarlama

Karşıtlığı Ayarlama

Sayfa başına dön