Guía avanzada > Solución de problemas > No comienza la impresión

# No comienza la impresión

- Comprobación 1: Asegúrese de que el cable de alimentación esté firmemente enchufado y, a continuación encienda la impresora.

  Mientras parpadea la luz de encendido, la impresora se está inicializando. Espere hasta que la luz de encendido deje de parpadear y permanezca iluminada en verde.

  nota

  - Cuando se imprimen trabajos con muchos datos, como fotografías y gráficos, el inicio de la impresión puede llevar más tiempo. Mientras parpadea la luz de encendido, el equipo está procesando datos y enviándolos a la impresora. Espere a que se inicie la impresión.

- Comprobación 2: Asegúrese de que el cable USB esté firmemente conectado a la impresora y al equipo y, a continuación, compruebe lo siguiente:

  - Si utiliza un dispositivo de relé, como un concentrador USB, desconéctelo, conecte la impresora directamente al equipo e intente imprimir de nuevo. Si la impresión se inicia normalmente, existe un problema con el dispositivo de relé. Consulte al vendedor del dispositivo de relé para obtener más información.

  - El problema también puede deberse al cable USB. Sustitúyalo e intente imprimir de nuevo.

- Comprobación 3: Reinicie el equipo.

  Si quedaran trabajos de impresión innecesarios, elimínelos.

  Eliminación de un trabajo de impresión no deseado

- Comprobación 4: Asegúrese de que el nombre de la impresora está seleccionado en el cuadro de diálogo Imprimir (Print).

  La impresora no funcionará correctamente si utiliza el controlador de una impresora distinta.

  En Windows, asegúrese de que el nombre de la impresora está seleccionada en el cuadro de diálogo Imprimir (Print).

  En Macintosh, asegúrese de que el nombre de la impresora está seleccionado en Impresora (Printer) en el cuadro de diálogo Imprimir (Print).

  nota

  - Para que el equipo sea el seleccionado de forma predeterminada, elija Establecer como impresora predeterminada (Set as Default Printer) (Windows), Impresora predeterminada (Default Printer) o Usar por omisión (Make Default) (Macintosh).

- Comprobación 5: Configure el puerto de la impresora correctamente.

  Configure "USBnnn" (donde "n" es un número) como el puerto de la impresora.

  1. Inicie sesión con una cuenta de usuario con privilegios de administrador.

  2. Haga clic en Panel de control (Control Panel) y, a continuación, en Impresora (Printer) en Hardware y sonido (Hardware and Sound).

     En Windows XP, haga clic en Panel de control (Control Panel), en Impresoras y otro hardware (Printers and Other Hardware) y, a continuación, en Impresoras y faxes (Printers and Faxes).

     En Windows 2000, haga clic en Panel de control (Control Panel) y, a continuación, en Impresoras (Printers).

  3. Haga clic con el botón derecho en el icono Canon XXX y, a continuación, seleccione Propiedades (Properties).

  4. Haga clic en la ficha Puertos (Ports) para confirmar la configuración de puertos.

     Asegúrese de que el puerto llamado USBnnn (donde "n" es un número) para el que aparece Canon XXX en la columna Impresora (Printer) está seleccionado para Imprimir en los siguientes puertos [Print to the following port(s)].

     Si la configuración no es correcta, vuelva a instalar el controlador de la impresora o cambie el puerto de la impresora al correcto.

Principio de página