高级指南 故障排除

目录 > 日常维护 > 更换墨盒(FINE Cartridge)

# 更换墨盒(FINE Cartridge)

在打印过程中墨水用完时，警告指示灯闪烁橙色四次，并且计算机屏幕上将出现错误信息。 确定用完的墨水种类并更换新墨盒(FINE Cartridge)。

注释 如果出现错误信息，确认显示的信息并采取适当措施。 有关详细资料，请参阅电子手册：《高级指南》的“故障排除”中的“警告指示灯闪烁橙色”的“闪烁四次：墨水已用完。 有关兼容墨盒(FINE Cartridge)的信息，请参阅印刷手册：《入门指南》。

### 检查墨水状态

可以在打印机状态监视器(Windows)和Canon IJ打印机实用程序(Macintosh)上检查每个墨盒(FINE Cartridge)的墨水状态。

注释 打印机装有墨水量检测器以检测剩余墨水量。 安装新墨盒(FINE Cartridge)时，打印机认为墨水是满的，然后开始检测剩余墨水量。 如果安装用过的墨盒(FINE Cartridge)，则该墨盒的墨水量指示可能不正确。 在这种情况下，查看墨水量信息仅作为参考。

(A) 检查屏幕上是否出现任何符号。

(墨水不足)表示墨水不足。 可以继续打印一段时间，但建议准备一个新墨盒(FINE Cartridge)。

按照以下步骤打开每个确认屏幕。

(1) 打开打印机属性对话框。

请参见打开打印机属性对话框(Windows)。

(2) 单击维护选项卡，然后单击查看打印机状态...。

要确认墨水量信息，单击墨水详情菜单。

注释 也可以在打印过程中通过单击出现在任务栏上的Canon XXX(“XXX”表示打印机的名称)显示打印机状态监视器。

(1) 打开Canon IJ打印机实用程序。

请参见打开Canon IJ打印机实用程序(Macintosh)。

(2) 在弹出菜单中选择墨水量信息。

要确认墨水量信息，单击墨水详情。

页首