คำแนะนำขั้นสูง > ภาคผนวก > การเคลื่อนย้ายและจัดเก็บเครื่องพิมพ์

# การเคลื่อนย้ายและจัดเก็บเครื่องพิมพ์

ในการเคลื่อนย้ายหรือจัดเก็บเครื่องพิมพ์เป็นเวลานาน ให้บรรจุเครื่องพิมพ์ด้วยชุดบรรจุภัณฑ์เดิมของเครื่อง

หากไม่มีชุดบรรจุภัณฑ์เดิม ให้จัดเก็บเครื่องพิมพ์ด้วยวัสดุกันกระแทกและบรรจุลงในกล่องที่มีความทนทาน

ข้อควรระวัง

- ห้ามขนย้ายหรือจัดเก็บเครื่องพิมพ์โดยวางเอียง วางแนวตั้งหรือวางคว่ำเนื่องจากอาจทำให้หมึกรั่ว และเครื่่องพิมพ์ชำรุดได้

1. ปิดเครื่องพิมพ์

2. ตรวจสอบว่าไฟแสดงการทำงานปิดอยู่ จากนั้นถอดปลั๊กเครื่องพิมพ์

   ข้อสำคัญ

   - ห้ามถอดปลั๊กเครื่องพิมพ์ขณะไฟแสดงการทำงานติดสว่างหรือกระพริบเป็นสีเขียว เนื่องจากอาจทำให้เครื่องไม่สามารถทำงานได้อย่างปกติหรือชำรุดจนไม่สามารถพิมพ์งานได้

3. ปิดฐานรองกระดาษ

4. ถอดสายเครื่องพิมพ์ออกจากคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ จากนั้นถอดปลั๊กไฟออกจากเครื่องพิมพ์

5. ใช้เทปกาวปิดยึดฝาของเครื่องพิมพ์ไว้เพื่อป้องกันการเปิดค้างขณะขนย้าย จากนั้นบรรจุเครื่องพิมพ์ลงในถุงพลาสติก

6. ห่อเครื่องพิมพ์ด้วยวัสดุกันกระแทก

   ข้อสำคัญ

   - บรรจุคาร์ทริด FINE ไว้ในด้านซ้ายของเครื่องพิมพ์

   หมายเหตุ

   - ติดฉลาก 'แตกง่าย' หรือ 'เคลื่อนย้ายอย่างระมัดระวัง' ระบุไว้ให้เห็นชัดเจนบนกล่อง

ด้านบนของหน้า