Petunjuk Lanjut > Mencetak dari Komputer > Mencetak dengan Perangkat Lunak Aplikasi Lain > Mengubah Kualitas Cetak dan Mengoreksi Data Gambar > Menentukan Koreksi Warna > Pencetakan Foto Optimal Data Gambar

# Pencetakan Foto Optimal Data Gambar

Ketika mencetak gambar yang diambil dengan kamera digital, corak warna yang dicetak kadang terasa berbeda dengan gambar aktual atau yang ditampilkan pada monitor.
Untuk mendapatkan hasil cetakan yang semirip mungkin dengan corak warna yang diinginkan, Anda harus memilih metode pencetakan yang paling sesuai dengan perangkat lunak aplikasi yang digunakan atau tujuan Anda.

## Pengelolaan Warna

Perangkat seperti kamera digital, pemindai, monitor, dan pencetak menangani warna secara berbeda. Pengelolaan warna (penyamaan warna) adalah metode yang mengelola "warna" yang tergantung pada perangkat sebagai ruang warna umum. Untuk Windows, sistem pengelolaan warna yang disebut "ICM" dibuat dalam sistem operasi.
sRGB dan Adobe RGB biasanya digunakan sebagai ruang warna umum. Adobe RGB memiliki ruang warna yang lebih luas daripada sRGB.

Profil ICC mengubah "warna" yang tergantung pada perangkat menjadi ruang warna umum.
Dengan menggunakan profil ICC dan melaksanakan pengelolaan warna, Anda dapat mengeluarkan ruang warna data gambar dalam area reproduksi warna yang dapat diekspresikan pencetak.

## Memilih metode pencetakan yang sesuai dengan data gambar

Metode pencetakan yang dianjurkan tergantung pada ruang warna (Adobe RGB atau sRGB) data gambar atau perangkat lunak aplikasi yang akan digunakan. Ada dua metode pencetakan khusus. Periksa ruang warna (Adobe RGB atau sRGB) data gambar dan perangkat lunak aplikasi yang akan digunakan, dan kemudian pilih metode pencetakan yang sesuai dengan tujuan Anda.

- Untuk mencetak menggunakan Canon Digital Photo Color

  Data target: Data sRGB
  Metode pencetakan: Mengatur Warna dengan Pengandar Pencetak

- Untuk mencetak menggunakan ruang warna data secara efektif

  Data target: Data Adobe RGB atau data sRGB
  Perangkat lunak aplikasi: Profil ICC dapat atau tidak dapat ditentukan.
  Metode pencetakan: Mencetak dengan Profil ICC

Atas halaman