Οδηγός λειτουργιών για προχωρημένους Αντιμετώπιση προβλημάτων

Περιεχόμενα > Επισκόπηση του εκτυπωτή > Κύρια μέρη

# Κύρια μέρη

### Μπροστινή όψη

(1) Οδηγός χαρτιού

Πιέστε και σύρετέ τον κατά μήκος της αριστερής πλευράς της δέσμης των σελίδων χαρτιού.

(2) Βάση χαρτιού

Ανοίξτε το για να τοποθετήσετε χαρτί στην πίσω θήκη.

(3) Πίσω θήκη

Τοποθετήστε διάφορα μεγέθη και τύπους χαρτιού που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στον εκτυπωτή.

Μπορείτε να τοποθετήσετε ταυτόχρονα δύο ή περισσότερα φύλλα του ίδιου μεγέθους και τύπου χαρτιού τα οποία τροφοδοτούνται αυτόματα ανά ένα φύλλο τη φορά.

Ανατρέξτε στην ενότητα Τοποθέτηση χαρτιού.

(4) Μπροστινό κάλυμμα

Ανοίξτε το κατά την αντικατάσταση των φυσιγγιών FINE ή κατά την αφαίρεση μπλοκαρισμένου χαρτιού που έχει παραμείνει μέσα στον εκτυπωτή.

(5) Ρυθμιστικό πάχους χαρτιού

Εναλλάσσει το διάκενο μεταξύ της κεφαλής εκτύπωσης και του τοποθετημένου χαρτιού.

Σημείωση Θέση του ρυθμιστικού πάχους χαρτιού. Τοποθετήστε το στα δεξιά για εκτύπωση σε φακέλους ή σε σιδερότυπα. Τοποθετήστε το στα αριστερά για εκτύπωση σε χαρτί, εκτός φακέλων και σιδεροτύπων. Για λεπτομέρειες σχετικά με τους τύπους μέσου και τη θέση του ρυθμιστικού πάχους χαρτιού, ανατρέξτε στην ενότητα Τύποι μέσου που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε.

(6) Υποδοχή εξόδου χαρτιού

Οι εκτυπώσεις αποτελούν στοιχείο εξόδου.

(7) Κουμπί τροφοδοσίας

Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τη συσκευή.

Σημαντικό Αποσύνδεση του καλωδίου ρεύματος Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας αφού απενεργοποιήσετε το μηχάνημα, βεβαιωθείτε ότι η λυχνία Power (Ισχύς) δεν ανάβει. Αν αποσυνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα ενώ η λυχνία Power (Ισχύς) είναι αναμμένη ή αναβοσβήνει, ο εκτυπωτής δεν θα μπορεί να εκτυπώσει καθώς η κεφαλή εκτύπωσης δεν προστατεύεται.

(8) Κουμπί RESUME/CANCEL (ΣΥΝΕΧΙΣΗ/ΑΚΥΡΩΣΗ)

Πατήστε το για να ακυρώσετε μιας εργασίας εκτύπωσης σε εξέλιξη. Ακόμη, μπορείτε να πατήσετε αυτό το κουμπί αφού έχει αποκατασταθεί το σφάλμα του εκτυπωτή ώστε να εξαφανιστεί το μήνυμα σφάλματος και να συνεχίσει η εκτύπωση.

(9) Λυχνία alarm (Ένδειξη προσοχής)

Ανάβει ή αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα όταν παρουσιαστεί σφάλμα, όπως όταν τελειώσει το χαρτί ή η μελάνη.

(10) Λυχνία Power (Ισχύς)

Αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα αφού πρώτα αναβοσβήσει όταν ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος.

Σημείωση Λυνχίες Power (Ισχύς) και Alarm (Ένδειξη προσοχής) Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση του εκτυπωτή με τις λυχνίες Power (Ισχύς) και Alarm (Ένδειξη προσοχής). - Η λυχνία Power (Ισχύς) είναι σβηστή: Η συσκευή είναι απενεργοποιημένη. - Η λυχνία Power (Ισχύς) είναι αναμμένη με πράσινο χρώμα: Ο εκτυπωτής είναι έτοιμος για εκτύπωση.

- Η λυχνία Power (Ισχύς) αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα: Ο εκτυπωτής προετοιμάζεται για εκτύπωση ή μια εκτύπωση βρίσκεται σε εξέλιξη.

- Η λυχνία Alarm (Ένδειξη προσοχής) αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα: Παρουσιάστηκε σφάλμα και ο εκτυπωτής δεν είναι έτοιμος για εκτύπωση. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Αντιμετώπιση προβλημάτων" στο ηλεκτρονικό εγχειρίδιο: Οδηγός λειτουργιών για προχωρημένους.

- Η λυχνία Power (Ισχύς) με πράσινο χρώμα και η λυχνία Alarm (Ένδειξη προσοχής) με πορτοκαλί χρώμα αναβοσβήνουν εναλλάξ: Ίσως παρουσιάστηκε σφάλμα που απαιτεί να επικοινωνήσετε με τον τεχνικό αντιπρόσωπο της Canon. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Αντιμετώπιση προβλημάτων" στο ηλεκτρονικό εγχειρίδιο: Οδηγός λειτουργιών για προχωρημένους.

### Πίσω όψη

(11) Σύνδεσμος καλωδίου τροφοδοσίας

Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο τροφοδοσίας.

(12) Θύρα USB

Συνδέστε το καλώδιο USB για να πραγματοποιήσετε σύνδεση με υπολογιστή.

Προσοχή Μην ακουμπάτε το μεταλλικό περίβλημα.

### Εσωτερική όψη

(13) Θήκη φυσιγγίου FINE

Εγκαταστήστε τα φυσίγγια FINE.

Το μαύρο φυσίγγιο FINE πρέπει να τοποθετηθεί στην αριστερή υποδοχή (Β) και το έγχρωμο φυσίγγιο FINE στη δεξιά υποδοχή (C).

(14) Φυσίγγια FINE (Φυσίγγια μελάνης)

Φυσίγγιο αντικατάστασης με ενσωματωμένη κεφαλή εκτύπωσης και δοχείο μελάνης.

Σημείωση Για λεπτομέρειες σχετικά με την τοποθέτηση των φυσιγγίων FINE, ανατρέξτε στο έντυπο εγχειρίδιο: Ξεκινώντας.

Σημαντικό Η περιοχή (A) που υποδεικνύεται στο παρακάτω σχήμα μπορεί να λερωθεί από μελάνη που έχει χυθεί. Αυτό δεν επηρεάζει την απόδοση του εκτυπωτή. Μην ακουμπάτε την περιοχή (A). Ο εκτυπωτής μπορεί να μην εκτυπώνει σωστά εάν τον αγγίζετε.

Μετάβαση στην αρχή της σελίδας