Расширенное руководство > Устранение неполадок > Неправильная подача бумаги

# Неправильная подача бумаги

- Проверка 1. При загрузке бумаги в принтер выполните указанные ниже действия.

  - Перед загрузкой нескольких листов выровняйте их края.

  - При закладке нескольких листов убедитесь, что стопка бумаги не превышает отметку максимальной загрузки бумаги.

    Однако бумага может подаваться неправильно и при этом количестве в зависимости от ее типа и условий эксплуатации аппарата (высокой температуры/влажности или низкой температуры/влажности). В таких случаях следует уменьшить количество листов бумаги, загружаемых за один раз, таким образом, чтобы высота стопки была примерно в два раза ниже уровня предельной загрузки бумаги.

  - Всегда укладывайте бумагу в книжной ориентации независимо от ориентации печати.

  - При укладке бумаги кладите ее стороной для печати ВВЕРХ. Выровняйте стопку бумаги по правому краю в заднем лотке и сдвиньте направляющие бумаги, чтобы они слегка касались левого края стопки.

    Загрузка бумаги

- Проверка 2. Проверьте, не используется ли слишком плотная или скрученная бумага.

  Загрузка бумаги

- Проверка 3. При загрузке конвертов в принтер выполните указанные ниже действия.

  - При печати на конвертах обратитесь к разделу Загрузка бумаги и подготовьте конверты к укладке.
    После подготовки конвертов загружайте их в книжной ориентации. Конверты, загруженные в альбомной ориентации, будут подаваться неправильно.

  - Поверните рычаг толщины бумаги вправо.
    Загрузка бумаги

- Проверка 4. Извлеките все посторонние предметы из заднего лотка.

- Проверка 5. Выключите принтер, откройте переднюю крышку и удалите посторонний объект.

  Будьте осторожны, не прикасайтесь к внутренним компонентам принтера.

- Проверка 6. Очистка ролика подачи бумаги.

  Регулярное обслуживание

  Примечание.

  - Очистка роликов подачи бумаги изнашивает их, поэтому делайте это только при необходимости.

Наверх