Расширенное руководство > Печать с компьютера > Печать из других приложений > Различные способы печати > Двухсторонняя печать

# Двухсторонняя печать

Процесс печати на обеих сторонах бумаги:

1. Откройте окно настройки драйвера принтера

2. Установите двухстороннюю печать

   Проверьте, что на вкладке Страница (Page Setup) установлен флажок Двухсторонняя печать (Duplex Printing).

3. Выберите макет.

   Выберите в списке Макет страницы (Page Layout) значение Норм. размер (Normal-size Printing) (или: По размеру бумаги (Fit-to-Page Printing), Масштабирование (Scaled Printing) или На развороте (Page Layout Printing)).

4. Укажите значение для параметра Сторона переплета.

   Принтер проверяет значения параметров Ориентация (Orientation) и Макет страницы (Page Layout) и автоматически выбирает подходящую Сторону переплета (Staple Side). Чтобы изменить настройку, выберите в списке другое значение.

5. Задайте ширину поля

   Если необходимо, щелкните Указание поля... (Specify Margin...) и установите ширину поля для переплета, затем нажмите кнопку OK.

6. Завершите настройку.

   Нажмите кнопку ОК на вкладке Страница (Page Setup).

   Когда печать будет запущена, документ будет напечатан на одной стороне листа бумаги. После завершения печати на одной стороне правильно вставьте бумагу в принтер, руководствуясь появившимся на экране сообщением, и нажмите кнопку ОК. Документ будет напечатан на обратной стороне бумаги.

Внимание!

- Функция Двухсторонняя печать (Duplex Printing) недоступна в следующих случаях.

  - Значение, отличное от значения Обычная бумага (Plain Paper), выбрано в списке Тип носителя (Media Type).

  - В списке Макет страницы (Page Layout) выбрано значение Печать постера (Poster Printing).

- Когда в списке Макет страницы (Page Layout) выбрано значение Печать буклета (Booklet Printing), параметры Двухсторонняя печать (Duplex Printing) и Сторона переплета (Staple Side) отображаются серым цветом и заблокированы.

Примечание.

- Если при выполнении печати без полей в режиме двухсторонней печати на экране появится диалоговое окно "Тип носителя" (Media Type), выберите вариант Обычная бумага (Plain Paper).

- Если обратная сторона бумаги при двухсторонней печати пачкается, выполните операцию Очистка поддона (Bottom Plate Cleaning) на вкладке Обслуживание (Maintenance).

Наверх