Guía avanzada > Apéndice > Área de impresión

# Área de impresión

Para garantizar la máxima calidad de impresión, la impresora deja un margen a lo largo del borde del papel. El área imprimible real es la que se encuentra dentro de estos márgenes.

Área de impresión recomendada : Canon recomienda que se imprima dentro de esta área.

Área imprimible : El área en la que es posible imprimir.

Sin embargo, imprimir en esta zona puede afectar a la calidad de impresión o a la precisión de la alimentación del papel.

nota

- Impresión sin bordes

  - Al seleccionar la opción de impresión sin bordes puede hacer copias sin márgenes.

  - Cuando imprima sin bordes, puede que se produzca un ligero recorte en los márgenes, ya que la imagen impresa se amplía para que llene toda la página.

    Para la impresión sin bordes, use el papel siguiente.

    - [Glossy Photo Paper "Everyday Use" GP-501/Papel Fotográfico Satinado "Uso diario" GP-501]

    - [Photo Paper Glossy GP-502/Papel Fotográfico Satinado GP-502]

    - [Photo Paper Plus Semi-gloss SG-201/Papel Fotog. Plus Semi Brillante SG-201]

    - [Photo Paper Plus Glossy II PP-201/Papel Fotográfico Brillo II PP-201]

    - [Photo Paper Pro II PR-201/Papel Fotográfico Profesional II]

    - [Matte Photo Paper MP-101/Papel Fotográfico Mate MP-101]

    La impresión sin bordes en cualquier otro tipo de papel puede reducir considerablemente la calidad de impresión y/o producir copias impresas con tonos de color alterados.

    La impresión sin bordes en papel normal puede producir copias de baja calidad. Úsela sólo para hacer pruebas de impresión.

  - Según el tipo de papel, imprimir sin bordes puede reducir la calidad de impresión en los bordes superior e inferior del papel o hacer que queden manchas en esas zonas.

[Letter, Legal/Carta, Legal]

[Envelopes/Sobres]

Otros tamaños distintos a [Letter/Carta], Legal, [Envelopes/Sobres]

Principio de página