Guía avanzada > Impresión desde un equipo > Impresión con otro software de aplicación > Modificación de la calidad de impresión y corrección de los datos de imagen > Ajuste del balance del color

# Ajuste del balance del color

Es posible ajustar los tintes de color durante la impresión.
Puesto que esta función ajusta el balance del color de la salida cambiando las proporciones de tinta de cada color, se modificará todo el balance del color del documento. Utilice el software de la aplicación si desea cambiar el balance del color de forma significativa. Utilice el controlador de impresora únicamente si desea ajustar el balance del color ligeramente.
En la muestra se puede observar un caso en el que se intensifica el Balance del color (Color Balance) para intensificar el cian y reducir el amarillo de modo que los colores se ven más uniformes en general.

Sin ajustes | Balance del color ajustado

A continuación, se describe el método para ajustar el balance del color:

1. Abra la ventana de configuración del controlador de impresora.

2. Seleccione el ajuste manual del color.

   En la ficha Principal (Main), seleccione Manual para Color/Intensidad (Color/Intensity) y haga clic en Establecer... (Set...).

   Se abre el cuadro de diálogo Ajuste manual del color (Manual Color Adjustment).

3. Ajuste el balance del color.

   Hay controles deslizantes individuales para los colores Cian (Cyan), Magenta y Amarillo (Yellow). A medida que se desplaza el control hacia la derecha, los colores se hacen más intensos y, al desplazarlo hacia la izquierda, sucede lo contrario. Por ejemplo, si el cian se vuelve menos intenso, al rojo le sucede lo contrario.
   También puede introducir directamente un valor vinculado al control deslizante. Introduzca un valor entre -50 y 50.

   Una vez ajustado cada color, haga clic en Aceptar (OK).

4. Finalice la configuración.

   En la ficha Principal (Main), haga clic en Aceptar (OK).
   Al llevar a cabo la impresión, el documento se imprimirá con el balance del color ajustado.

Importante

- Cuando se activa la casilla de verificación Impresión en escala de grises (Grayscale Printing) de la ficha Principal (Main), las opciones Cian (Cyan), Magenta y Amarillo (Yellow) aparecerán atenuadas y no estarán disponibles.

## Temas relacionados

Combinación del nivel de calidad de impresión y del método de medios tonos

Especificación de la corrección del color

Ajuste del brillo

Ajuste de la intensidad

Ajuste del contraste

Principio de página