Guía avanzada > Impresión desde un equipo > Impresión con otro software de aplicación > Métodos de impresión > Configuración del margen de grapado

# Configuración del margen de grapado

A continuación se describe el procedimiento para configurar la dirección de grapado y el ancho del margen de grapado:

1. Abra la ventana de configuración del controlador de impresora.

2. Especifique el lado de grapado.

   Compruebe la posición del margen de grapado en la opción Lado de grapado (Staple Side) de la ficha Configurar página (Page Setup).
   La impresora analiza la configuración de Orientación (Orientation) y Formato de página (Page Layout), y selecciona automáticamente la mejor posición de grapado. Si desea cambiarla, seleccione otro valor de la lista.

3. Establezca el ancho del margen.

   Haga clic en Especificar margen... (Specify Margin...) y defina el ancho del margen de grapado si es necesario; a continuación, haga clic en Aceptar (OK).

4. Finalice la configuración.

   Haga clic en Aceptar (OK) en la ficha Configurar página (Page Setup).
   Al llevar a cabo la impresión, los datos se imprimirán con el lado de grapado y los márgenes indicados.

Importante

- Las opciones Lado de grapado (Staple Side) y Especificar margen... (Specify Margin...) aparecerán atenuadas y no estarán disponibles si:

  - Se ha seleccionado Impresión de póster (Poster Printing) o Impresión en cuadernillo (Booklet Printing) en Formato de página (Page Layout).

  - Se ha seleccionado Impresión a escala (Scaled Printing) en Formato de página (Page Layout). Si Impresión a doble cara (Duplex Printing) también está seleccionada, sólo se puede seleccionar Lado de grapado (Staple Side).

  - La casilla de verificación Impresión sin bordes (Borderless Printing) está activada (si Impresión a doble cara [Duplex Printing] también está seleccionada, sólo se puede seleccionar Lado de grapado [Staple Side]).

Principio de página