Guia Avançado > Imprimindo de um Computador > Imprimindo com Outro Software > Diversos Métodos de Impressão > Definindo a Margem de Grampeamento

# Definindo a Margem de Grampeamento

O procedimento para definir o sentido do grampeamento e a largura da margem de grampeamento é o seguinte:

1. Abra a janela de configuração do driver da impressora

2. Especifique o lado a ser grampeado

   Marque a posição da margem de grampeamento em Lado do Grampeamento (Staple Side) na guia Configurar Página (Page Setup).
   A impressora analisa as configurações Orientação (Orientation) e Layout de Página (Page Layout) e seleciona automaticamente a melhor posição de grampeamento. Caso deseje alterar a definição, selecione outra na lista.

3. Defina a largura da margem

   Se necessário, clique em Especificar Margem... (Specify Margin...), defina a largura da margem de grampeamento e clique em OK.

4. Conclua a configuração

   Clique em OK na guia Configurar Página (Page Setup).
   Ao imprimir, os dados serão impressos com o lado e a margem de grampeamento especificados.

Importante

- As opções Lado do Grampeamento (Staple Side) e Especificar Margem... (Specify Margin...) serão exibidas acinzentadas e não estarão disponíveis se:

  - Impressão de Cartaz (Poster Printing) ou Impressão de Livreto (Booklet Printing) estiverem selecionadas em Layout de Página (Page Layout).

  - Impr. Escala (Scaled Printing) estiver selecionada em Layout de Página (Page Layout) (Se também estiver selecionada a opção Impressão Duplex (Duplex Printing), poderá selecionar apenas Lado do Grampeamento (Staple Side).

  - A caixa de seleção Impressão sem Bordas (Borderless Printing) estiver marcada (Se também estiver selecionada a opção Impressão Duplex (Duplex Printing), poderá selecionar apenas Lado do Grampeamento (Staple Side).

Topo da página