Detaylı Kılavuz > Sorun Giderme > Yazdırma Başlamıyor

# Yazdırma Başlamıyor

- Kontrol 1: Güç prizinin güvenli bir şekilde takıldığından emin olun ve ardından yazıcıyı açın.

  Power lambası yeşil renkte yanıp sönerken, yazıcı çalışmaya başlar. Power lambasının yanıp sönmesi bitip sürekli yeşil yanana kadar bekleyin.

  not

  - Fotoğraf veya grafik gibi büyük hacimli verileri yazdırırken, yazdırma işleminin başlaması daha uzun sürebilir. Power lambası yeşil renkte yanıp sönerken, bilgisayar verileri işler ve yazıcıya gönderir. Yazdırmayı başlayana kadar bekleyin.

- Kontrol 2: USB kablosunun güvenli bir şekilde yazıcı ve bilgisayara takıldığından emin olun ve ardından aşağıdakileri kontrol edin:

  - USB hub gibi bir röle aygıtı kullanıyorsanız bunun bağlantısını kesin, yazıcıyı doğrudan bilgisayara bağlayarak ve yeniden yazdırmayı deneyin. Yazdırma normal şekilde başlarsa, röle aygıtında bir sorun vardır. Ayrıntılar için röle aygıtının tedarikçisine danışın.

  - Ayrıca USB kablosuyla ilgili bir sorun da olabilir. USB kablosunu değiştirin ve yeniden yazdırmayı deneyin.

- Kontrol 3: Bilgisayarınızı yeniden başlatın.

  Gereksiz yazdırma işleri varsa, bunları silin.

  İstenmeyen Yazdırma İşlerini Silme

- Kontrol 4: Yazıcınızın adının Yazdırma iletişim kutusunda seçili olduğundan emin olun.

  Farklı bir yazıcıya ait bir sürücü kullanıyorsanız, yazıcı düzgün yazdırmaz.

  Windows’ta, yazıcınızın adının Yazdırma iletişim kutusunda seçili olduğundan emin olun.

  Macintosh'ta, Yazdırma iletişim kutusundaki Yazıcı (Printer) öğesinde makine adının seçildiğinden emin olun.

  not

  - Yazıcının varsayılan olarak seçilen yazıcı olması için Varsayılan Yazıcı Olarak Ayarla (Set as Default Printer) (Windows), Varsayılan Yazıcı (Default Printer) veya Saptanmış Yap (Make Default) (Macintosh) öğesini seçin.

- Kontrol 5: Yazıcı bağlantı noktasını doğru şekilde yapılandırın.

  “USBnnn’yi (“n” bir sayıdır) yazıcı bağlantı noktası olarak yapılandırın.

  1. Yönetici ayrıcalığı olan bir kullanıcı hesabı gibi oturum açın.

  2. Denetim Masası’nı (Control Panel) ve ardından Donanım ve Ses (Hardware and Sound) altından Yazıcı’yı (Printer) tıklatın.

     Windows XP'de, sırayla Denetim Masası (Control Panel), Yazıcılar ve Diğer Aygıtları’ı (Printers and Other Hardware) ve ardından Yazıcı ve Fakslar’ı (Printers and Faxes) tıklatın.

     Windows 2000’de, Denetim Masası (Control Panel) ve ardından Yazıcılar’ı (Printers) tıklatın.

  3. Canon XXX simgesini sağ tıklatın ve ardından Özellikler (Properties) seçeneğini belirleyin.

  4. Bağlantı noktası ayarlarını onaylamak için Bağlantı Noktaları (Ports) sekmesini tıklatın.

     Yazıcı (Printer) kolonunda görünen ve Canon XXX ibaresinin bulunduğu USBnnn adlı bir bağlantı noktasının ("n" bir sayıdır) Aşağıdaki bağlantı noktasından/noktalarından yazdır (Print to the following port(s)) için seçili olduğundan emin olun .

     Bağlantı noktası ayarı yanlışsa yazıcı sürücüsünü yeniden yükleyin veya yazıcı bağlantı noktasını doğrusuyla değiştirin.

Sayfa başına dön