고급 가이드 > 유지 관리 > 컴퓨터에서 유지 관리 실행하기 > 프린트 헤드 노즐 점검하기

# 프린트 헤드 노즐 점검하기

노즐 점검 기능을 사용하면 노즐 점검 패턴을 인쇄하여 프린트 헤드가 제대로 작동하는지 검사할 수 있습니다. 희미하게 인쇄되거나 특정 컬러가 인쇄되지 않는 경우에 패턴을 인쇄해 보십시오.

노즐 점검 패턴을 인쇄하는 절차는 다음과 같습니다.

## 노즐 점검

1. 프린터 드라이버 설정 창 열기

2. 유지 관리 탭에서 노즐 점검 클릭

   노즐 점검 대화 상자가 열립니다.
   점검 패턴을 인쇄하기 전에 검사해야 하는 항목의 목록을 표시하려면 초기 점검 사항을 클릭합니다.

3. 프린터에 용지 로드

   용지 두께 레버를 왼쪽에 설정하고 뒷면 트레이에 A4 또는 Letter 크기의 보통 용지 한 장을 로드합니다.

4. 노즐 점검 패턴 인쇄

   프린터가 켜져 있는지 확인하고 점검 패턴 인쇄를 클릭합니다.
   노즐 점검 패턴이 인쇄됩니다.

   확인 메시지가 나타나면 확인을 클릭합니다.
   패턴 점검 대화 상자가 열립니다.

5. 인쇄 결과 검사

   인쇄 결과를 검사합니다. 인쇄 결과가 정상이면 끝내기를 클릭합니다.
   인쇄 결과가 희미하거나 인쇄되지 않은 부분이 있으면 청소를 클릭하여 프린트 헤드를 청소합니다.

## 관련 항목

프린트 헤드 청소하기

맨 위로