الدليل المتقدم > استكشاف الأخطاء وإصلاحها > عدم تغذية الورق بشكل صحيح

# عدم تغذية الورق بشكل صحيح

- الفحص رقم 1: تأكد مما يلي عند تحميل الورق.

  - عند تحميل ورقتين أو أكثر، قم بمحاذاة حواف الورق قبل التحميل.

  - عند تحميل ورقتين أو أكثر، تأكد من عدم تجاوز رزمة الورق لحد تحميل دعامة الورق.

    ومع ذلك، قد لا يمكن تغذية الورق بشكل صحيح باستخدام هذه السعة القصوى وفقًا لنوع الورق أو الظروف البيئية (سواء درجات الحرارة المرتفعة أو المنخفضة والرطوبة). وفي مثل هذه الحالات، قم بتقليل عدد الورق الذي يتم تحميله في كل مرة إلى أقل من نصف حد تحميل دعامة الورق.

  - قم بتحميل الورق دائمًا بالاتجاه الطولي، بغض النظر عن اتجاه الطباعة.

  - عند تحميل الورق، قم بتحميله مع توجيه وجه الطباعة لأعلى. قم بمحاذاة رزمة الورق مع الجانب الأيمن للدرج الخلفي، ثم حرك "موجه الورق" بحيث يلمس الحافة اليسرى للرزمة.

    تحميل الورق

- الفحص رقم 2: تأكد مما إذا كان الورق الذي تستخدمه في الطباعة سميكًا جدًا أو متجعدًا جدًا.

  تحميل الورق

- الفحص رقم 3: تأكد مما يلي عند تحميل [envelopes/الأظرف].

  - عند الطباعة على [envelopes/الأظرف]، راجع تحميل الورق، وقم بتحضير [envelopes/الأظرف] قبل الطباعة.
    بمجرد الانتهاء من تحضير [envelopes/الأظرف]، قم بتحميلها بالاتجاه الطولي. إذا تم وضع [envelopes/الأظرف] بالاتجاه العرضي، فلن تتم تغذيتها بشكل صحيح.

  - قم بتحريك ذراع سُمك الورق إلى اليمين.
    تحميل الورق

- الفحص رقم 4: قم بإزالة أية أجسام غريبة موجودة في الدرج الخلفي.

- الفحص رقم 5: قم بإيقاف تشغيل الطابعة، وافتح الغطاء الأمامي، ثم قم بإزالة الأجسام الغريبة.

  احرص على عدم لمس المكونات الموجودة داخل الطابعة.

- الفحص رقم 6: قم بتنظيف "أسطوانة تغذية الورق".

  الصيانة الدورية

  ملاحظة

  - يؤدي تنظيف "اسطوانة تغذية الورق" إلى استهلاكها، ولذلك قم بتنفيذ هذا الإجراء عند الضرورة فقط.

أعلى الصفحة