Detaylı Kılavuz Sorun Giderme

İçerik > Kağıt Yükleme > Kağıt Yükleme > Zarf Yükleme

### Zarf Yükleme

European DL ve US Comm. Zarf #10 boyutunda zarf.

Adres, otomatik olarak döndürülür ve yazıcı sürücüsü tarafından belirtilen uygun yazıcı sürücüsü ayarlarıyla zarfın yönüne uygun şekilde yazdırılır.

Önemli Aşağıdaki türden zarfları kullanamazsınız. - Kabartma veya işlenmiş yüzeyli kağıtlar - Çift kapaklı (veya etiket kapaklı) zarflar - Baskı mühürlü zarflar

- Tutkallı kapağı nemlenmiş ve yapışkan hale gelmiş zarflar

1. Zarfları hazırlayın.

Zarfların dört köşesini ve kenarlarını, üzerlerine bastırarak düzleştirin.

Zarflar kıvrılmışsa, karşılıklı köşelerinden tutarak yavaşça ters yöne bükün.

Zarf kapağının köşesi kıvrılmışsa, düzleştirin.

Önce giren kenarı ekleme yönünde düz olarak bastırmak için kalem kullanın ve kat yerini keskinleştirin.

Yukarıdaki resimlerde zarfın ön kenarının yandan görünümü verilmiştir.

Önemli Zarflar düz ve yassı değilse veya kenarları hizalanmamışsa yazıcıya sıkışabilir. Herhangi bir bükülme veya pot yerinin 0,1 inç / 3 mm yüksekliği geçmemesine dikkat edin.

1. Zarfları yükleyin.

(B) Arka yüz

(C) Adres tarafı

(1) Zarfları Arka Tepsinin (A) sağ tarafına dayayarak hizalayın ve ADRES TARAFI SİZE BAKACAK ŞEKİLDE yükleyin.

Zarfın katlanmış kanadı sol tarafa ve aşağıya bakacak şekilde yerleştirilir.

Bir seferde en fazla 5 zarf yüklenebilir.

(2) Kağıt Kılavuzunu zarfların sol tarafına doğru kaydırın.

Kağıt Kılavuzunu kağıtlara doğru gereğinden fazla kaydırmayın. Yoksa kağıt düzgün beslenmeyebilir.

(3) Kağıt kalınlığı kolunu sağa ayarlayın.

Yazdırmayı bitirdiğinizde Kağıt Kalınlığı Kolunu sola doğru sıfırlayın.

1. Yazıcı sürücüsündeki ayarları yapın.

(1) Ortam Türü (Media Type) içinde Zarf (Envelope) seçeneğini belirleyin.

(2) Zarfların boyutunu seçin.

DL Zarf (DL Env.) veya Ticari Zarf #10 (Comm. Env.#10) seçimini Sayfa Boyutu (Page Size) alanında yapın.

Kağıt Boyutu (Paper Size) içinde DL Zarf (DL Envelope) veya #10 Zarf (#10 Envelope) seçeneğini belirleyin.

(3) Yön (Orientation) ayarında Yatay (Landscape) seçeneğini belirleyin.

Önemli Sayfa Boyutu (Page Size) (veya Kağıt Boyutu (Paper Size)) veya Yön’ü (Orientation) doğru şekilde seçmediğiniz takdirde, adres baş aşağı veya 90 derece döndürülerek yazdırılır.

Not Zarf yüklemesi sırasında yazıcıdan çalışma gürültüsü gelebilir. Windows’da, baskı sonucu baş aşağı şeklindeyse, yazıcı sürücüsünün yazıcı özellikleri iletişim kutusundaki Sayfa Yapısı (Page Setup) sayfasında 180 derece döndür (Rotate 180 degrees) seçeneğini belirleyin.

Sayfa başına dön