高级指南 > 故障排除 > 打印未开始

# 打印未开始

- 检查1：确保已稳固地插入电源插头，然后开启打印机。

  电源指示灯闪烁绿色时，打印机正在进行初始化。 请等待至电源指示灯停止闪烁并持续亮起绿色。

  注释

  - 打印大量数据(如照片或图形)时，可能需要更长的时间才能开始打印。 电源指示灯闪烁绿色时，计算机正在处理数据并将其发送到打印机。 请等待至打印开始。

- 检查2：确保USB电缆线已稳固地插入打印机和计算机中，然后检查以下各项：

  - 如果使用继电设备(如USB集线器)，请断开连接，将打印机直接连接至计算机，并再次试打印。 如果打印正常开始，则继电设备有问题。 请向继电设备经销商咨询详细资料。

  - 也可能是USB电缆线有问题。 更换USB电缆线并再次试打印。

- 检查3：重新启动计算机。

  如果有任何不需要的打印作业，请将其删除。

  删除不需要的打印作业

- 检查4：确保在打印对话框中选择了打印机的名称。

  如果使用的是其他打印机的驱动程序，则打印机将无法正确打印。

  在Windows环境下，确保在打印对话框中选择了打印机的名称。

  在Macintosh环境下，确保在打印对话框的打印机中选择了打印机的名称。

  注释

  - 要将打印机作为默认选择的打印机，请选择设为默认打印机(Windows)，默认打印机或作为预设(Macintosh)。

- 检查5：正确配置打印机端口。

  请将“USBnnn”(此处的“n”代表一个数字)配置为打印机端口。

  1. 登录到具有管理员权限的用户帐户。

  2. 单击控制面板，然后单击硬件和声音下的打印机。

     在Windows XP环境下，单击控制面板、打印机和其它硬件，然后单击打印机和传真。

     在Windows 2000环境下，单击控制面板，然后单击打印机。

  3. 右键单击Canon XXX图标，然后选择属性。

  4. 单击端口选项卡以确认端口设置。

     确保为打印到下列端口选择名称为USBnnn(此处“n”代表一个数字)并且打印机栏显示Canon XXX的端口。

     如果设置不正确，重新安装打印机驱动程序或将打印机端口更改为正确的端口。

页首