الدليل المتقدم > استكشاف الأخطاء وإصلاحها > نتائج الطباعة غير مُرضية > تلطخ الورق/حدوث خدش في سطح الورق المطبوع

# تلطخ الورق/حدوث خدش في سطح الورق المطبوع

- الفحص رقم 1: هل قمت بالتأكد من إعدادات جودة الورق والطباعة?

  نتائج الطباعة غير مُرضية

- الفحص رقم 2: هل تم استخدام نوع الورق المناسب? تحقق مما يلي:

  - تأكد من أن الورق الذي تستخدمه في الطباعة مناسبًا لغرض الطباعة.

    تحميل الورق

  - عند إجراء "طباعة بدون حدود"، تأكد من أن الورق الذي تستخدمه مناسبًا لعملية "طباعة بدون حدود".

    فإذا كان الورق الذي تستخدمه ليس مناسبًا لإجراء "طباعة بدون حدود"، فقد تنخفض جودة الطباعة عند الحافتين العلوية والسفلية للورق.

    منطقة الطباعة

- الفحص رقم 3: قم بتحميل الورق بعد تصحيح تجعده.

  - بالنسبة لـ [plain paper/ورق عادي]

    قم بتدوير الورق في الاتجاه المعاكس ثم أعد تحميله للطباعة على الوجه الآخر.

    قد يؤدي ترك الورق محمّلاً في الدرج الخلفي لفترة طويلة إلى تجعده. في هذه الحالة، قم بتحميل الورق مع توجيه الوجه الآخر لأعلى. وقد يؤدي ذلك إلى حل المشكلة.

    ونوصي بوضع الورق غير المستخدم مرة أخرى في العبوة والاحتفاظ به على سطح مستوٍ.

  - بالنسبة لأنواع الورق الأخرى

    1. مع توجيه وجه الطباعة (أ) لأعلى، قم بتغطية الورق باستخدام ورقة جديدة من [plain paper/ورق عادي] لتجنب اتساخ سطح الورق أو خدشه.

    2. قم بلف الورق في الاتجاه المعاكس لتجعد الورق كما هو موضح أدناه.

    3. تأكد مما إذا كان قد تم تصحيح التجعد بالورق ليصل ارتفاعه إلى ما بين 0.08 إلى 0.2 بوصة / 2 إلى 5 مم تقريبًا (ب).

       ونوصي بالطباعة على الورق الذي تم تصحيح تجعده بمعدل ورقة واحدة في كل مرة.

  ملاحظة

  - وفقًا لنوع الوسائط، قد يتلطخ الورق أو لا تتم تغذيته بشكل صحيح حتى إذا لم يكن متجعدًا. في مثل هذه الحالات، اتبع الإجراء الموضح أعلاه حول تجعد الورق قبل الطباعة. وقد يؤدي ذلك إلى تحسين نتيجة الطباعة.

- الفحص رقم 4: إذا تم ضبط الكثافة على عالية، فقم بخفض إعداد الكثافة (Intensity) في برنامج تشغيل الطابعة وحاول الطباعة مرةً أخرى.

  إذا كنت تستخدم [plain paper/ورق عادي] لطباعة صور ذات كثافة عالية، فقد يمتص الورق كمية كبيرة من الحبر ويصبح مائجًا، مما ينتج عنه كشط الورق.

  قم بخفض إعداد الكثافة (Intensity) في برنامج تشغيل الطابعة وحاول الطباعة مرةً أخرى.

  1. افتح مربع الحوار خصائص الطابعة.

     فتح مربع الحوار [Printer Properties/خصائص الطابعة] (نظام التشغيل Windows)‏

  2. في ورقة إعدادات رئيسية (Main)، حدد يدوي للخيار اللون/الكثافة (Manual for Color/Intensity)، ثم انقر فوق تعيين (Set).

  3. اسحب شريط التمرير الكثافة (Intensity) على ورقة ضبط الألوان (Color Adjustment) لضبط الكثافة.

  1. افتح مربع الحوار طباعة (Print).

     فتح مربعي الحوار [Page Setup/إعداد الصفحة] و[Print/طباعة] (نظام التشغيل Macintosh)‏

  2. حدد خيارات الألوان (Color Options) في القائمة المنبثقة.

  3. اسحب شريط التمرير الكثافة (Intensity) لتعيين الكثافة.

- الفحص رقم 5: هل تم إجراء الطباعة خارج منطقة الطباعة الموصى بها?

  إذا كنت تقوم بالطباعة خارج منطقة الطباعة الموصى بها لورق الطباعة، فقد تتكون بقع حبر على الحافة السفلية للورق.

  قم بتغيير حجم المستند الأصلي في البرنامج التطبيقي.

  منطقة الطباعة

- الفحص رقم 6: هل "اسطوانة تغذية الورق" متسخة?

  قم بتنظيف "أسطوانة تغذية الورق".

  الصيانة الدورية

  ملاحظة

  - يؤدي تنظيف "اسطوانة تغذية الورق" إلى استهلاكها، ولذلك قم بتنفيذ هذا الإجراء عند الضرورة فقط.

- الفحص رقم 7: هل الأجزاء الداخلية للطابعة متسخة?

  عند إجراء الطباعة على الوجهين، قد تتكون بقع حبر على الأجزاء الداخلية للطابعة، مما يسبب تلطخ الورق المطبوع.

  قم بإجراء "تنظيف اللوحة السفلية" لتنظيف الأجزاء الداخلية للطابعة.

  تنظيف الأجزاء الداخلية للطابعة

  ملاحظة

  - لتجنب اتساخ الأجزاء الداخلية للطابعة، قم بضبط حجم الورق بشكل صحيح.

- الفحص رقم 8: قم بتعيين وقت انتظار تجفيف الحبر (Ink Drying Wait Time) على فترة أطول.

  يؤدي ذلك إلى منح وقت كاف لتجفيف السطح المطبوع بحيث يتم منع تلطخ الورق وحدوث خدش بسطحه.

  1. تأكد من تشغيل الطابعة.

  2. افتح مربع الحوار خصائص الطابعة.

     فتح مربع الحوار [Printer Properties/خصائص الطابعة] (نظام التشغيل Windows)‏

  3. انقر فوق علامة التبويب الصيانة (Maintenance) ثم انقر فوق إعدادات مخصصة (Custom Settings).

  4. اسحب شريط التمرير وقت انتظار تجفيف الحبر (Ink Drying Wait Time) لتعيين وقت الانتظار، ثم انقر فوق إرسال (Send).

  5. قم بتأكيد الرسالة، ثم انقر فوق موافق (OK).

  1. تأكد من تشغيل الطابعة.

  2. افتح الأداة المساعدة لطابعة Canon IJ (Canon IJ Printer Utility).

     فتح [Canon IJ Printer Utility/الأداة المساعدة لطابعة Canon IJ] (أنظمة تشغيل Macintosh)‏

  3. حدد إعدادات مخصصة (Custom Settings) في القائمة المنبثقة.

  4. اسحب شريط التمرير وقت انتظار تجفيف الحبر (Ink Drying Wait Time) لتعيين وقت الانتظار، ثم انقر فوق إرسال (Send).

  5. قم بتأكيد الرسالة، ثم انقر فوق موافق (OK).

- الفحص رقم 9: قم بتغيير إعداد ذراع سُمك الورق.

  قم بضبط موضع ذراع سُمك الورق وفقًا لنوع الورق الذي تقوم بالطباعة عليه.

  راجع تحميل الورق.

  وفقًا لمحتوى الطباعة، قد يحدث خدش لسطح الطباعة أو قد تصبح الزوايا أو الحواف ملطخة حتى بالنسبة لأنواع الورق التي تتطلب منك ضبط الذراع إلى اليسار. في هذه الحالة، قم بتحريك ذراع سُمك الورق إلى اليمين.

  * قم بإعادة ضبط ذراع سُمك الورق إلى اليسار بعد الانتهاء من الطباعة. إذا لم تتم إعادة الذراع إلى اليسار، فمن الراجح أن يصبح الجزء الداخلي للطابعة متسخًا بسبب اتساع المسافة بين رأس الطباعة والورق الذي تم تحميله. وقد يتسبب أيضًا في انخفاض جودة الطباعة.

  ملاحظة

  - في حالة تلطخ زوايا الورق أو حوافه، حاول الطباعة بعد تحريك ذراع سُمك الورق إلى اليمين.

- الفحص رقم 10: هل حدث خدش للورق بسبب ورق آخر تم تحميله?

  وفقًا لنوع الوسائط، قد يحدث خدش للورق بواسطة ورق آخر تم تحميله عند التغذية من الدرج الخلفي. وفي هذه الحالة، قم بتحميل ورقة واحدة في كل مرة.

أعلى الصفحة