الدليل المتقدم > استكشاف الأخطاء وإصلاحها > نتائج الطباعة غبر مُرضية > عدم وضوح الألوان

# عدم وضوح الألوان

- الفحص رقم 1: تمكين تصحيح الألوان.

  عند طباعة صور فوتوغرافية أو رسومات أخرى، قد يؤدي تمكين تصحيح الألوان في برنامج تشغيل الطابعة إلى تحسين الألوان.

    حدد صور فوتوغرافية زاهية (Vivid Photo) في ورقة تأثيرات (Effects) في مربع الحوار خصائص الطابعة.

    حدد خيارات الألوان (Color Options) في القائمة المنبثقة في مربع الحوار طباعة، ثم حدد صور فوتوغرافية زاهية‏ (Vivid Photo) على وضع الألوان (Color Mode).
    في نظام التشغيل Mac OS X v 10.4.x أو نظام التشغيل Mac OS X v 10.3.9، حدد تأثيرات خاصة (Special Effects) في مربع الحوار طباعة، ثم حدد صور فوتوغرافية زاهية (Vivid Photo).

- الفحص رقم 2: هل تم تركيب خرطوشة FINE بطريقة صحيحة?

  قم بإزالة خرطوشة FINE‏، ثم أعد تركيبها. يمكن تحسين جودة الطباعة عن طريقة إزالة خرطوشة FINE‏ وإعادة تركيبها.

  تحقق أيضًا من إزالة الشريط الواقي (أ).

- الفحص رقم 3: عند نفاد الحبر من خرطوشة FINE، استبدلها بخرطوشة جديدة.

- الفحص رقم 4: هل تمت طباعة نموذج فحص الفتحات بطريقة صحيحة?

  قم بطباعة نموذج فحص الفتحات لتحديد ما إذا كان الحبر يخرج بشكل صحيح من فتحات رأس الطباعة أم لا.

  راجع الصيانة الدورية الخاصة بطباعة نموذج فحص الفتحات وتنظيف رأس الطباعة والتنظيف الشامل لرأس الطباعة.

  - في حالة عدم طباعة نموذج فحص الفتحات بشكل صحيح:

    بعد إجراء تنظيف رأس الطباعة، قم بطباعة نموذج فحص الفتحات ثم قم بفحصه.

  - إذا لم يتم حل المشكلة بعد إجراء تنظيف رأس الطباعة مرتين:

    قم بإجراء التنظيف الشامل لرأس الطباعة.

    إذا لم يتم حل المشكلة بعد إجراء التنظيف الشامل لرأس الطباعة، فجرِّبه مرةً أخرى.

  - إذا لم يتم حل المشكلة بعد إجراء التنظيف الشامل لرأس الطباعة مرتين:

    احتمال نفاد الحبر. استبدل خرطوشة FINE.

ملاحظة

- قد لا تتطابق الألوان المطبوعة مع الألوان التي تظهر على الشاشة بسبب وجود اختلاف أساسي في الوسائل المستخدمة لإنتاج الألوان. كما أن إعدادات التحكم في الألوان واختلافات بيئة التشغيل يمكن أن تؤثر أيضًا في كيفية ظهور الألوان على الشاشة.

أعلى الصفحة