Průvodce pro pokročilé uživatele Odstraňování problémů

Obsah > Běžná údržba > Výměna kazety FINE > Postup výměny

### Postup výměny

Pokud v kazetě FINE dojde inkoust, následujícím postupem ji vyměňte.

Důležité Manipulace s kazetami FINE Nedotýkejte se elektrických kontaktů (A) ani trysek tiskové hlavy (B) na kazetě FINE. V opačném případě tiskárna nemusí správně tisknout. Pro zachování optimální kvality tisku doporučujeme používat specifikované inkoustové kazety FINE značky Canon.
Opakované plnění nádržek se nedoporučuje.

Pokud kazetu FINE vyjmete, ihned vložte novou. Neponechávejte tiskárnu bez vložených kazet FINE.

Prázdné kazety vyměňte za nové. Pokud nainstalujete kazetu FINE, která již byla jednou použita, tiskárna nemusí správně tisknout, zejména kvůli ucpání trysek.
Navíc s takovou kazetou nebude správně pracovat funkce Varování při nízké hladině inkoustu.

Chcete-li zachovat optimální kvalitu tisku, nainstalujte kazety FINE do tiskárny před datem uvedeným na obalu. Rovněž doporučujeme kazetu FINE Cartridges vypotřebovat do šesti měsíců po instalaci (při instalaci si poznamenejte datum).

Poznámka Pokud v kazetě FINE dojde inkoust, můžete krátkou dobu tisknout s barevnou nebo černou kazetou FINE (podle toho, ve které zbývá inkoust). V porovnání s tiskem pomocí obou kazet bude ale kvalita tisku nižší. Pro dosažení optimální kvality doporučujeme používat nové kazety FINE.

I když budete tisknout pouze jedním inkoustem, ponechte prázdnou kazetu FINE nainstalovanou. Pokud není barevná nebo černá kazeta FINE nainstalovaná, dojde k chybě a tiskárna netiskne.

Informace o konfiguraci tohoto nastavení naleznete v příručce online: Průvodce pro pokročilé uživatele.

Barevný inkoust může být spotřebováván i při tisku černobílého dokumentu nebo v případě, že je nastaven černobílý tisk.

Při standardním nebo hloubkovém čištění tiskové hlavy (které může být potřeba k zachování výkonu tiskárny) jsou spotřebovávány všechny inkousty. Pokud došel inkoust, ihned kazetu FINE vyměňte za novou.

1. Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnutá, a otevřete přední kryt.

Držák kazety FINE se přesune do polohy pro výměnu.

Upozornění Držák tiskové hlavy nezastavujte ani s ním silou nepohybujte. Nedotýkejte se kovových ani jiných částí uvnitř tiskárny.

Důležité Pokud ponecháte přední kryt otevřený déle než 10 minut, přesune se držák kazety FINE doprava. V takovém případě přední kryt zavřete a znovu otevřete.

1. Vyjměte prázdnou kazetu FINE.

(1) Zatlačte kazetu FINE dolů.

(2) Vyjměte kazetu FINE.

Důležité Manipulujte s kazetami FINE opatrně, abyste zabránili znečištění oděvu nebo okolí. Prázdné kazety FINE zlikvidujte v souladu s místními zákony a předpisy pro zacházení s odpadem.

1. Připravte novou kazetu FINE.

Vyjměte novou kazetu FINE z obalu a opatrně sejměte oranžovou ochranou pásku (A).

Důležité Pokud kazetou FINE zatřepete, může se inkoust vylít a zašpinit vaše ruce a okolí. Manipulujte s kazetou FINE opatrně. Dejte pozor, abyste si nezašpinili ruce a okolí inkoustem ze sejmuté ochranné pásky. Po odstranění ochrannou pásku znovu nepřipevňujte. Zlikvidujte ji v souladu s místními zákony a předpisy pro likvidaci spotřebního materiálu.

Nedotýkejte se elektrických kontaktů nebo trysek tiskové hlavy na kazetě FINE. Pokud se jich dotknete, nemusí tiskárna správně tisknout.

1. Nainstalujte kazetu FINE.

(1) Vložte novou kazetu FINE Cartridge až nadoraz do příslušného místa.

Černou kazetu FINE je třeba nainstalovat do levého otvoru (B) a barevnou kazetu FINE do pravého otvoru (C).

(2) Zatlačte na kazetu FINE, dokud nezapadne na své místo.

Důležité Tiskárna může tisknout, pouze pokud je nainstalovaná jak barevná, tak černá kazeta FINE. Nezapomeňte nainstalovat obě kazety FINE.

1. Zavřete přední kryt.

Poznámka Pokud po zavření předního krytu kontrolka [Alarm] stále bliká oranžově, vyhledejte informace v části "Odstraňování problémů" v příručce online: Průvodce pro pokročilé uživatele. Při spuštění tisku po výměně kazety FINE začne tiskárna automaticky čistit tiskovou hlavu. Dokud tiskárna nedokončí čištění tiskové hlavy, neprovádějte žádné jiné akce. Během čištění zeleně bliká kontrolka [Power] (Stav tiskárny).

Pokud jsou vytištěné přímé čáry nevyrovnané nebo není vyrovnaná tisková hlava, nastavte polohu tiskové hlavy.
Viz část Nastavení tiskové hlavy.

Začátek stránky