الدليل المتقدم استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المحتويات > الصيانة الدورية > في حالة ظهور نتائج الطباعة باهتة أو بألوان غير صحيحة > التنظيف الشامل لرأس الطباعة

### التنظيف الشامل لرأس الطباعة

إذا لم يتم تحسين جودة الطباعة بعد إجراء التنظيف القياسي لرأس الطباعة، فقم بالتنظيف الشامل لرأس الطباعة. يستهلك إجراء التنظيف الشامل لرأس الطباعة كمية أكبر من الحبر مقارنة بكمية الحبر التي يستهلكها إجراء تنظيف رأس الطباعة القياسي، لذلك لا تقم بإجراء التنظيف الشامل إلا عند الضرورة.

1. تأكد من تشغيل الطاقة.

1. افتح مربع الحوار خصائص الطابعة.

راجع فتح مربع الحوار خصائص الطابعة (أنظمة تشغيل Windows).

1. قم بإجراء التنظيف الشامل لرأس الطباعة.

(1) انقر فوق علامة التبويب صيانة (Maintenance).

(2) انقر فوق التنظيف الشامل (Deep Cleaning).

(3) قم بتأكيد الرسالة المعروضة، ثم انقر فوق تنفيذ (Execute).

ملاحظة يؤدي النقر فوق عناصر الفحص الأولي (Initial Check Items) إلى عرض العناصر المطلوب فحصها قبل إجراء التنظيف الشامل لرأس الطباعة.

(4) قم بتأكيد الرسالة المعروضة ثم انقر فوق موافق (OK).

تبدأ الطابعة بإجراء التنظيف الشامل لرأس الطباعة عندما يبدأ وميض مصباح [Power] (الطاقة) باللون الأخضر.

لا تقم بإجراء أية عمليات أخرى حتى تنتهي الطابعة من إجراء التنظيف الشامل لرأس الطباعة. تستغرق هذه العملية من دقيقة إلى دقيقتين.

1. قم بطباعة نموذج فحص فتحات رأس الطباعة للتحقق من حالة رأس الطباعة.

راجع طباعة نموذج فحص فتحات رأس الطباعة.

ملاحظة في حالة عدم حل المشكلة، قم بإجراء التنظيف الشامل لرأس الطباعة مرةً أخرى. في حالة عدم حل المشكلة فقد يكون نفاد الحبر هو السبب في ذلك. استبدل خرطوشة FINE بأخرى جديدة. راجع استبدال خرطوشة FINE.

1. تأكد من تشغيل الطاقة.

1. افتح مربع الحوار الأداة المساعدة لطابعة Canon IJ (Canon IJ Printer Utility).

راجع فتح Canon IJ Printer Utility (أنظمة تشغيل Macintosh).

1. قم بإجراء التنظيف الشامل لرأس الطباعة.

(1) تأكد من تحديد التنظيف (Cleaning) في القائمة المنبثقة.

(2) انقر فوق التنظيف الشامل (Deep Cleaning).

(3) قم بتأكيد الرسالة المعروضة وانقر فوق موافق (OK).

تبدأ الطابعة بإجراء التنظيف الشامل لرأس الطباعة عندما يبدأ وميض مصباح [Power] (الطاقة) باللون الأخضر.

لا تقم بإجراء أية عمليات أخرى حتى تنتهي الطابعة من إجراء التنظيف الشامل لرأس الطباعة. تستغرق هذه العملية ما يقرب من دقيقة أو دقيقتين.

ملاحظة يؤدي النقر فوق عناصر الفحص الأولي (Initial Check Items) إلى عرض العناصر المطلوب فحصها قبل إجراء التنظيف الشامل لرأس الطباعة.

1. قم بطباعة نموذج فحص فتحات رأس الطباعة للتحقق من حالة رأس الطباعة.

راجع طباعة نموذج فحص فتحات رأس الطباعة.

ملاحظة في حالة عدم حل المشكلة، قم بإجراء التنظيف الشامل لرأس الطباعة مرةً أخرى. في حالة عدم حل المشكلة فقد يكون نفاد الحبر هوالسبب في ذلك. استبدل خرطوشة FINE بأخرى جديدة. راجع استبدال خرطوشة FINE.

أعلى الصفحة