Detaylı Kılavuz > Sorun Giderme > Kağıt Sıkışması

# Kağıt Sıkışması

not

- Yazdırma esnasında sıkışan kağıdı çıkarmak için yazıcıyı kapatmanız gerekirse, yazıcıyı kapatmadan önce yazdırma işlerini iptal etmek için SÜRDÜR/İPTAL (RESUME/CANCEL) düğmesine basın.

## Eğer kağıt, Kağıt Çıkış Yuvası veya Arka Tepside sıkışması:

Aşağıdaki yordama uyarak kağıdı çıkarın.

1. Kağıdı Arka Tepsiden veya Kağıt Çıkış Yuvasından (hangisinden daha kolaysa) yavaşça dışarı çekin.

   not

   - Kağıt yırtılır ve bir parçası içeride kalırsa yazıcıyı kapatın, Ön Kapağı açın ve kağıdı çıkarın.

     Yazıcının içindeki bileşenlere dokunmamaya dikkat edin.

     Kağıdın tümünü çıkardıktan sonra Ön Kapağı çıkartın ve yazıcıyı yeniden açın.

   - Kağıdı dışarı çekemezseniz yazıcıyı kapatın ve tekrar açın. Kağıt otomatik olarak çıkartılır.

2. Kağıdı yeniden yükleyin ve yazıcı üzerindeki SÜRDÜR/İPTAL (RESUME/CANCEL) düğmesine basın.

   Yazıcıyı (1) adımında kapattıysanız tüm yazdırma işleri iptal olur. Gerekirse yeniden yazdırın.

   not

   - Kağıdı yeniden yüklerken doğru kağıt kullandığınızdan ve doğru yüklediğinizden emin olun.

     Kağıt Yükleme

   - Esas olarak metinden oluşan belgelerin yazdırılması için A5 boyutundaki kağıt uygundur. Çıktı kıvrılabileceğinden ve kağıt çıkışında sıkışmaya sebep olabileceğinden resimli veya grafikli belgelerin yazdırılmasında bu tür kağıtları kullanmayın.

Kağıdı çıkaramazsanız veya kağıt yazıcı içinde yırtılırsa ya da kağıdı çıkardıktan sonra kağıt sıkışma hatası devam ederse Canon servis temsilcinizle temas kurun.

## Diğer durumlarda:

Aşağıdakilerden emin olun:

- Kontrol 1: Arka Tepside ve Kağıt Çıkış Yuvasının etrafında herhangi bir yabancı nesne var mı?

- Kontrol 2: Kağıt kıvrılmış mı?

  Kontrol 3: Kıvrıklığını giderdikten sonra kağıt yükleyin.

Sayfa başına dön