Průvodce pro pokročilé uživatele Odstraňování problémů

Obsah > Dodatek > Bezpečnostní opatření

# Bezpečnostní opatření

Abyste mohli tiskárnu bezpečně používat, přečtěte si bezpečnostní varování a upozornění uvedená v této příručce. Nepokoušejte se používat tiskárnu způsobem, který v této příručce není popsán. Může dojít k nečekanému úrazu, požáru nebo zásahu elektrickým proudem.

Varování Ignorování některého z bezpečnostních opatření by mohlo vést k požáru, k úrazu elektrickým proudem nebo k poškození tiskárny.

> Volba umístění | Neumisťujte tiskárnu do blízkosti hořlavých rozpouštědel, například alkoholu nebo ředidla.
> Napájení | Nikdy se nepokoušejte připojit nebo odpojit tiskárnu od napájení, máte-li mokré ruce.
> Zástrčku vždy zasuňte do elektrické zásuvky úplně.

> V žádném případě nepoškozujte, neupravujte, nenatahujte ani výrazně neohýbejte či nekruťte napájecí kabel. Nepokládejte na napájecí kabel těžké předměty.

> Nikdy tiskárnu nepřipojujte do zásuvky elektrické sítě sdílené s jiným zařízením (prodlužovací kabel, dvou- či třícestná rozdvojka apod.).

> Nikdy tiskárnu nepoužívejte, je-li napájecí kabel zamotán nebo zauzlován.
> Pokud si v okolí tiskárny všimnete kouře, neobvyklého zápachu nebo podivného zvuku, okamžitě tiskárnu odpojte z napájecí zásuvky a volejte servis.

> Tiskárnu pravidelně odpojujte od napájení a suchým hadříkem otírejte prach a nečistoty na zástrčce a na elektrické zásuvce. Je-li tiskárna umístěna tak, že je vystavena velkému množství prachu, kouře nebo vysoké vlhkosti, prach, který se usazuje na zástrčce, pohlcuje vlhkost a může způsobit poruchu izolace a požár.

> Při bouřce tiskárnu odpojte od zdroje napájení a nepoužívejte ji. Ponecháte-li tiskárnu v zásuvce, může dojít k požáru, elektrickému zkratu nebo poškození tiskárny v závislosti na síle bouřky.
> Používejte napájecí kabel dodaný s tiskárnou.
> Čištění tiskárny |

> Tiskárnu čistěte vlhkým hadříkem. Nikdy nepoužívejte hořlavá rozpouštědla, jako je alkohol, benzen nebo ředidla.

> Pokud by takové látky přišly do kontaktu s elektrickými součástmi uvnitř tiskárny, mohly by způsobit požár či úraz elektrickým proudem.

> Před zahájením čištění tiskárnu vypněte a odpojte z elektrické zásuvky. Pokud tiskárnu při čištění nedopatřením zapnete, může to vést ke zranění nebo k poškození tiskárny.
> Údržba tiskárny | Nepokoušejte se tiskárnu rozebírat nebo upravovat. Uvnitř tiskárny nejsou žádné součásti, které by mohl opravit uživatel. Tiskárna obsahuje součásti pod vysokým napětím. Nikdy se nepokoušejte provádět údržbu, která není popsána v této příručce.
> Práce kolem tiskárny | Nepoužívejte v okolí tiskárny vysoce hořlavé spreje. Pokud by se sprej dostal do kontaktu s elektrickými součástmi uvnitř tiskárny, mohl by způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

Upozornění Nedodržení těchto bezpečnostních opatření by mohlo vést ke zranění nebo k poškození tiskárny.

> Volba umístění | Neinstalujte tiskárnu do míst, která jsou nestabilní nebo podléhají nadměrným otřesům.
> Neinstalujte tiskárnu na místa, která jsou velmi vlhká nebo prašná, na přímé sluneční světlo, mimo budovy nebo do blízkosti zdrojů tepla. Chcete-li zamezit riziku požáru a úrazu elektrickým proudem, instalujte tiskárnu do místa s rozsahem teplot 5 až 35 °C (41 až 95 °F) a vlhkostí 10 až 90 % (bez kondenzace).
> Neumisťujte tiskárnu na silnou předložku nebo koberec.
> Neumisťujte tiskárnu zadní stranou těsně u stěny.
> Napájení |

> Zástrčku nikdy nevytahujte zatažením za napájecí kabel.

> Nepoužívejte prodlužovací kabel.

> Oblast kolem síťové zásuvky udržujte trvale dostupnou tak, abyste mohli v případě potřeby napájecí kabel vždy snadno odpojit.

> Práce kolem tiskárny | Během tisku do tiskárny nikdy nesahejte.
> Při přemisťování uchopte tiskárnu za oba konce.
> Nepokládejte na tiskárnu žádné předměty.
> Nepokládejte na tiskárnu žádné kovové předměty (kancelářské sponky, sešívací sponky apod.) ani nádoby s hořlavými rozpouštědly (alkoholem, ředidly apod.).
> Pokud se do tiskárny dostane jakýkoli cizí předmět (kovový nebo kapalina), vytáhněte kabel ze zásuvky a volejte servis.
> Tiskárnu nepřepravujte ani neskladujte šikmo, svisle ani vzhůru nohama, protože by mohl uniknout inkoust a tiskárnu poškodit.
> Kazety FINE (inkoustové kazety) | Kazety FINE (inkoustové kazety) uchovávejte mimo dosah dětí. V případě náhodného olíznutí nebo spolknutí inkoustu si vypláchněte ústa nebo vypijte jednu až dvě sklenice vody. Pokud dojde k podráždění nebo nevolnosti, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
> Pokud inkoust vnikne do očí, okamžitě je opláchněte vodou. Pokud inkoust potřísní pokožku, okamžitě omyjte mýdlem a vodou. Pokud dojde k delšímu podráždění očí nebo pokožky, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
> Kazety FINE (inkoustové kazety) neprotřepávejte. Inkoust se může vylít a znečistit oblečení nebo okolní plochy.

> Nikdy se po tisku nedotýkejte elektrických kontaktů nebo trysek tiskové hlavy na kazetě FINE (inkoustové kazetě).

> Kovové části mohou být velmi horké a mohou způsobit popáleniny.

> Nevhazujte kazety FINE (inkoustové kazety) do ohně.
> Nepokoušejte se kazety FINE rozebírat nebo upravovat.
> Nezacházejte s kazetami FINE hrubě, např. je nevystavujte nadměrnému tlaku a neupusťte je.

> Kazety FINE neoplachujte ani neotírejte.

> Jakmile jste jednou kazety FINE instalovali, zbytečně je nevyjímejte.

Dbejte, abyste neumístili tiskárnu do těsné blízkosti jiných elektrických zařízení, např. zářivek

Umístěte tiskárnu do vzdálenosti alespoň 15 cm / 5,91 palce od jiných elektrických přístrojů, jako jsou například zářivky. Pokud tuto vzdálenost nedodržíte, nemusí tiskárna správně fungovat v důsledku rušení.

Když vypnete napájení

Když tiskárnu vypínáte, vždy stiskněte tlačítko [Power] (Napájení) a ujistěte se, že zelená kontrolka [Power] (Stav tiskárny) zhasla. Pokud napájecí kabel odpojíte ze zásuvky, když kontrolka [Power] (Stav tiskárny) ještě svítí nebo bliká, nelze ochránit tiskovou hlavu a později nemusí být tisk možný.

Začátek stránky