Guia Avançado Solução de Problemas

Conteúdo > Manutenção de Rotina > Quando a Impressão se Torna Fraca ou as Cores Estão Incorretas > Limpando a Cabeça de Impressão

### Limpando a Cabeça de Impressão

Execute a limpeza da cabeça de impressão se houver linhas ausentes ou riscos brancos na impressão do padrão de verificação de ejetor. A limpeza desobstrui os ejetores e restaura as condições da cabeça de impressão. Como a limpeza da cabeça de impressão consome tinta, execute-a somente quando for necessário.

Você deve preparar: uma folha de papel comum no tamanho A4 ou Letter

Clique em Limpeza (Cleaning) na caixa de diálogoVerificação do Padrão (Pattern Check) que aparece após a impressão do padrão de verificação de ejetor para que a impressora comece a limpeza da cabeça de impressão. Verifique se há uma folha de papel comum de tamanho A4 ou Letter na bandeja traseira e continue com o procedimento (3) na etapa 3.

1. Verifique se a alimentação está ligada e coloque uma folha de papel de tamanho A4 ou Letter na bandeja traseira.

Ajuste a alavanca de espessura do papel para a esquerda. Consulte Vista Frontal.

1. Abra a caixa de diálogo Propriedades da Impressora (Printer Properties).

Consulte Abertura da caixa de diálogo Propriedades da impressora (Printer Properties) (Windows).

1. Limpe a cabeça de impressão.

(1) Clique na guia Manutenção (Maintenance).

(2) Clique em Limpeza (Cleaning).

A impressora iniciará a limpeza da cabeça de impressão quando o indicador luminoso [Power] (Alimentação) começar a piscar em verde.

Não execute mais nenhuma operação até que a impressora conclua a limpeza da cabeça de impressão. Isso leva aproximadamente 1 minuto.

(3) Confirme a mensagem exibida e clique em Imprimir Padrão de Verificação (Print Check Pattern).

O padrão de verificação de ejetor será impresso.

Não execute mais nenhuma operação até que a impressora conclua a impressão do padrão de verificação de ejetor.

1. Verifique o padrão de verificação de ejetor impresso.

Consulte Analisando o Padrão de Verificação de Ejetor.

Nota Se o problema não for resolvido após duas limpezas da cabeça de impressão, faça a limpeza profunda da cabeça de impressão. Consulte Limpando Profundamente a Cabeça de Impressão.

Clique em Limpeza (Cleaning) na caixa de diálogoVerificação do Padrão (Pattern Check) que aparece após a impressão do padrão de verificação de ejetor para que a impressora comece a limpeza da cabeça de impressão. Verifique se há uma folha de papel comum de tamanho A4 ou Letter na bandeja traseira e continue com o procedimento (3) na etapa 3.

1. Verifique se a alimentação está ligada e coloque uma folha de papel de tamanho A4 ou Letter na bandeja traseira.

Ajuste a alavanca de espessura do papel para a esquerda. Consulte Vista frontal.

1. Abra a caixa de diálogo Canon IJ Printer Utility.

Consulte Abrindo o Canon IJ Printer Utility (Macintosh).

1. Limpe a cabeça de impressão.

(1) Verifique se a opção Limpeza (Cleaning) está selecionada no menu pop-up.

(2) Clique em Limpeza (Cleaning).

(3) Confirme a mensagem exibida e clique em OK.

A impressora iniciará a limpeza da cabeça de impressão quando o indicador luminoso [Power] (Alimentação) começar a piscar em verde.

Não execute mais nenhuma operação até que a impressora conclua a limpeza da cabeça de impressão. Isso leva aproximadamente 1 minuto.

Nota Clique em Verificação Inicial dos Itens (Initial Check Items) para exibir os itens que você precisa verificar antes de executar a limpeza.

(4) Confirme a mensagem exibida e clique em Imprimir Padrão de Verificação (Print Check Pattern).

O padrão de verificação de ejetor é impresso.

Não execute mais nenhuma operação até que a impressora conclua a impressão do padrão de verificação de ejetor.

1. Verifique o padrão de verificação de ejetor impresso.

Consulte Analisando o Padrão de Verificação de Ejetor.

Nota Se o problema não for resolvido após duas limpezas da cabeça de impressão, faça a limpeza profunda da cabeça de impressão. Consulte Limpando Profundamente a Cabeça de Impressão.

Topo da página