Podręcznik zaawansowany Rozwiązywanie problemów

Spis treści > Okresowa konserwacja > Gdy wydruk staje się blady lub kolory są niewłaściwe > Drukowanie testu wzoru dysz głowicy drukującej

### Drukowanie testu wzoru dysz głowicy drukującej

Aby ustalić, czy atrament jest prawidłowo dozowany z dysz głowicy drukującej, należy wydrukować wzór testu dysz.

Należy przygotować: arkusz zwykłego papieru formatu A4 lub Letter.

Uwaga Jeśli pozostały poziom atramentu jest niski, wzór testu dysz nie zostanie wydrukowany prawidłowo. Wymień kasety FINE, w których pozostało niewiele atramentu. Patrz Wymiana kasety FINE.

1. Upewnij się, że urządzenie jest włączone, a na tylną tacę załadowano arkusz zwykłego papieru formatu A4 lub Letter.

Przesuń dźwignię grubości papieru w lewo. Patrz Widok z przodu.

1. Otwórz okno dialogowe właściwości drukarki.

Patrz Otwieranie okna dialogowego Właściwości drukarki (system Windows).

1. Wydrukuj test wzoru dysz głowicy drukującej.

(1) Kliknij kartę Obsługa (Maintenance).

(2) Kliknij opcję Sprawdzanie dysz (Nozzle Check).

(3) Sprawdź wyświetlony komunikat i kliknij przycisk Drukuj wzór testu (Print Check Pattern).

Test wzoru dysz głowicy drukującej zostanie wydrukowany. Nie otwieraj pokrywy przedniej podczas drukowania.

Uwaga Kliknięcie opcji Elementy testu początkowego (Initial Check Items) powoduje wyświetlenie elementów do sprawdzenia przed wydrukowaniem wzoru.

1. Przeanalizuj wzorek.

Patrz Analiza testu wzoru dysz.

1. Upewnij się, że urządzenie jest włączone, a na tylną tacę załadowano arkusz zwykłego papieru formatu A4 lub Letter.

Przesuń dźwignię grubości papieru w lewo. Patrz Widok z przodu.

1. Otwórz okno dialogowe Canon IJ Printer Utility.

Patrz Otwieranie programu Canon IJ Printer Utility (system Mac OS).

1. Wydrukuj test wzoru dysz głowicy drukującej.

(1) Wybierz opcję Wydruk testowy (Test Print) z wyświetlonego menu.

(2) Kliknij opcję Sprawdzanie dysz (Nozzle Check).

(3) Sprawdź wyświetlony komunikat i kliknij przycisk Drukuj wzór testu (Print Check Pattern).

Test wzoru dysz głowicy drukującej zostanie wydrukowany. Nie otwieraj pokrywy przedniej podczas drukowania.

Uwaga Kliknięcie opcji Elementy testu początkowego (Initial Check Items) powoduje wyświetlenie elementów do sprawdzenia przed wydrukowaniem wzoru.

1. Przeanalizuj wzorek.

Patrz Analiza testu wzoru dysz.

Powrót do góry