Guia Avançado > Solução de Problemas > O Indicador Luminoso Alarme (Alarm) Pisca em Laranja

# O Indicador Luminoso Alarme (Alarm) Pisca em Laranja

Quando ocorre um erro na impressora, o indicador luminoso Alarme (Alarm) pisca em laranja, conforme mostrado abaixo. O número de vezes que ele pisca indica o tipo de erro que ocorreu. Conte o número de vezes que o indicador luminoso pisca e tome a medida apropriada para corrigir o erro.

(A) Observe o número de vezes que o indicador pisca

(B) Pisca várias vezes

Número de piscadelas/Causa | Ação
--- | ---
Duas piscadelas: A impressora está sem papel. /A impressora não é alimentada. | Coloque mais papel na bandeja traseira e pressione o botão CONTINUAR/CANCELAR (RESUME/CANCEL).
Três piscadelas: Papel preso. | O papel pode estar preso. Remova o papel que está preso, coloque mais papel na impressora de maneira correta e pressione o botão CONTINUAR/CANCELAR (RESUME/CANCEL). Atolamentos de papel
Quatro piscadelas: A tinta acabou. | A tinta acabou. Substitua o cartucho de tinta e feche a tampa. Se houver uma impressão em andamento e você desejar continuar imprimindo, pressione o botão [RESUME/CANCEL] (RETOMAR/CANCELAR) por pelo menos 5 segundos com o cartucho de tinta instalado. Assim, a impressão poderá prosseguir sem tinta.

A função de detecção do nível de tinta restante será desativada.

Substitua o cartucho de tinta vazio imediatamente após a impressão. A qualidade do resultado de impressão poderá não ser satisfatório se você continuar imprimindo sem tinta.

Cinco piscadelas: O cartucho FINE não é reconhecido. | É possível que o cartucho FINE não esteja corretamente instalado, ou não seja compatível com esta impressora. Abra a tampa da frente e instale o cartucho FINE corretamente, ou instale o que for compatível com esta impressora. Se o problema persistir, o cartucho FINE pode estar com defeito. Nesse caso, entre em contato com o representante de serviços da Canon.
Sete piscadelas: O cartucho FINE não está instalado na posição correta. | Certifique-se de que todos os cartuchos FINE estejam instalados na posição correta. Manutenção de Rotina
Oito piscadelas: O absorvente de tinta está quase cheio. | O absorvente de tinta está ficando cheio. A impressora tem um absorvente de tinta interno para coletar a tinta usada na limpeza da cabeça de impressão. Pressione o botão CONTINUAR/CANCELAR (RESUME/CANCEL) para cancelar o erro para que a impressão possa continuar. Antes que o absorvente de tinta fique totalmente cheio, entre em contato com um representante de serviço da Canon. (Será necessário substituir uma peça específica da impressora).
14 piscadelas: O cartucho FINE não é reconhecido. | É possível que o cartucho FINE não seja compatível com esta impressora. Instale o cartucho FINE correto. Manutenção de Rotina
15 piscadelas: O cartucho FINE não é reconhecido. | É possível que o cartucho FINE não esteja corretamente instalado, ou não seja compatível com esta impressora. Instale o cartucho FINE correto. Manutenção de Rotina
16 piscadelas: Não é possível detectar o nível de tinta. | A tinta pode ter acabado. A função de detecção do nível de tinta restante será desativada, uma vez que não é possível detectar corretamente o nível de tinta. Para continuar imprimindo sem utilizar esta função, pressione o botão [RESUME/CANCEL] (RETOMAR/CANCELAR) da impressora por pelo menos 5 segundos.

A Canon recomenda a utilização de cartuchos Canon genuínos novos de forma a obter ótima qualidade na impressão.

A Canon não se responsabiliza por mau funcionamento ou problemas causados pela impressão com cartucho sem tinta.

Topo da página