Avanceret vejledning > Udskrivning fra en computer > Udskrivning med andre programmer > Ændring af udskriftskvalitet og korrektion af billeddata > Angivelse af farvekorrektion > Udskrivning med ICC-profiler

# Udskrivning med ICC-profiler

Hvis der er angivet en ICC-profil til billedet, kan du effektivt udnytte farveområdet (Adobe RGB eller sRGB), når det udskrives.

Konfigurationen af printerdriveren afhænger af, hvilket program du anvender til udskrivningen.

## Udskrivning af billeddata fra et program, som kan angive en ICC-profil

Når du bruger Adobe Photoshop, Canon Digital Photo Professional eller et andet program, hvori du kan angive en ICC-profil, kan du bruge Windows' farvestyringssystem (ICM), når du udskriver dataene. Du kan udskrive resultaterne af redigering og finpudsning, som er foretaget i programmet, ved at udnytte farveområdet effektivt i den ICC-profil, som er angivet i billeddataene.

Hvis du vil bruge denne udskrivningsmetode, skal du først anvende et særligt program til at angive en ICC-profil i billeddataene. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du angiver en ICC-profil i det program, du anvender, i dets brugervejledning.

1. Åbn installationsvinduet for printerdriveren

2. Vælg medietype.

   Vælg den type papir, der er lagt i printeren, på listen Medietype (Media Type) på fanen Indstillinger (Main).

3. Vælg udskriftskvaliteten

   Vælg Høj (High), Standard (Standard) eller Hurtig (Fast) under Udskriftskvalitet (Print Quality).

4. Vælg den manuelle farvejustering.

   Vælg Manuel (Manual) under Farve/Intensitet (Color/Intensity), og klik på Indstil... (Set...).
   Dialogboksen Manuel farvejustering (Manual Color Adjustment) åbnes.

5. Vælg farvekorrektion

   Klik på fanen Matching (Matching), og vælg ICM til Farvekorrektion (Color Correction).

6. Vælg de andre elementer

   Klik evt. på fanen Farvejustering (Color Adjustment), og juster farvebalancen for Cyan (Cyan), Magenta (Magenta), Gul (Yellow), og juster indstillingerne for Lysstyrke (Brightness), Intensitet (Intensity) og Kontrast (Contrast), og klik derefter på OK.

7. Fuldførelse af konfigurationen.

   Klik på OK på fanen Indstillinger (Main).
   Når du foretager udskrivningen, anvender printeren farveområdet i billeddataene.

Vigtigt

- Hvis du udskriver et billede ved at angive en profil, du selv har oprettet, eller en profil til Canon-specialpapir i et program, skal du vælge Ingen (None) i menuen Farvekorrektion (Color Correction) i printerdriveren.

## Udskrivning af billeddata fra et program, som ikke kan angive en ICC-profil

Når du udskriver fra et specialprogram, hvori du ikke kan angive en ICC-profil, skal du angive ICC-profilen i printerdriverens udskrivningsindstillinger og udskrive dataene. Når du udskriver Adobe RGB-data, kan du udskrive dem vha. Adobe RGB-farveområdet, også selvom det program, du anvender, ikke understøtter Adobe RGB.

1. Åbn installationsvinduet for printerdriveren

2. Vælg medietype.

   Vælg den type papir, der er lagt i printeren, på listen Medietype (Media Type) på fanen Indstillinger (Main).

3. Vælg udskriftskvaliteten

   Vælg Høj (High), Standard (Standard) eller Hurtig (Fast) under Udskriftskvalitet (Print Quality).

4. Vælg den manuelle farvejustering.

   Vælg Manuel (Manual) under Farve/Intensitet (Color/Intensity), og klik på Indstil... (Set...).
   Dialogboksen Manuel farvejustering (Manual Color Adjustment) åbnes.

5. Vælg farvekorrektion

   Klik på fanen Matching (Matching), og vælg ICM til Farvekorrektion (Color Correction).

6. Vælg inputprofil

   Vælg en Inputprofil (Input Profile), som stemmer overens med farveområdet i billeddataene.

   - Ved sRGB-data eller data uden en ICC-profil:

     Vælg Standard (Standard).

   - Ved Adobe RGB-data:

     Vælg Adobe RGB (1998) (Adobe RGB (1998)).

   Vigtigt

   - Hvis det program, du anvender, angiver en inputprofil, bliver den inputprofil, som er indstillet i printerdriveren, ugyldig.

   - Hvis der ikke er installeret ICC-profiler på computeren, vises Adobe RGB (1998) (Adobe RGB (1998)) ikke. Du kan installere ICC-profiler fra Installations-cd'en, der fulgte med printeren.

7. Vælg de andre elementer

   Klik evt. på fanen Farvejustering (Color Adjustment), og juster farvebalancen for Cyan (Cyan), Magenta (Magenta), Gul (Yellow), og juster indstillingerne for Lysstyrke (Brightness), Intensitet (Intensity) og Kontrast (Contrast), og klik derefter på OK.

8. Fuldførelse af konfigurationen.

   Klik på OK på fanen Indstillinger (Main).
   Når du foretager udskrivningen, udskrives data i farveområdet for de valgte billeddata.

## Relaterede emner

Valg af en kombination af niveau for udskriftskvalitet og halvtoningsmetode

Angivelse af farvekorrektion

Justering af farvebalancen

Justering af lysstyrke

Justering af intensiteten

Justering af kontrast

Gå til toppen af siden