고급 가이드 > 부록 > 프린터 운반 및 저장

# 프린터 운반 및 저장

프린터를 이동하거나 장기간 보관하려면 원 포장재를 사용하여 포장하십시오.

원 포장재가 없는 경우에는 보호 재료를 사용하여 프린터를 조심스럽게 포장하고 튼튼한 상자 안에 보관하십시오.

주의

- 잉크가 흘러나와 프린터가 손상될 수 있으므로 프린터를 운반하거나 보관할 때 옆으로 기울이거나 수직으로 세우거나 뒤집지 마십시오.

1. 프린터를 끕니다.

2. 전원 램프가 꺼졌는지 확인하고 프린터에서 플러그를 뽑습니다.

   중요

   - 프린터에 고장, 손상이 오게 하거나 인쇄하지 못하게 될 수 있으므로 전원 램프가 켜져 있거나 초록색으로 깜박이는 동안 플러그를 뽑지 마십시오.

3. 용지 받침대를 닫습니다.

4. 프린터 케이블을 컴퓨터와 프린터에서 분리한 다음 프린터에서 전원 플러그를 분리합니다.

5. 운반하는 도중 프린터의 커버가 열리지 않게 모든 커버를 접착 테이프로 고정시킵니다. 그런 다음 프린터를 비닐 봉지로 포장합니다.

6. 프린터를 포장할 때 프린터에 보호재를 부착합니다.

   중요

   - FINE 카트리지가 프린터에 설치된 상태에서 프린터를 포장합니다.

   참고

   - 상자에 "파손 주의" 또는 "취급 주의" 라벨을 잘 보이도록 붙이십시오.

맨 위로