進階指南 疑難排解

目錄 > 印表機概述 > 主要零件

# 主要零件

### 從前面看

(1) 導紙器

捏住並滑動導紙器使其與紙疊的左側對齊。

(2) 托紙架

開啟以在後端托盤中載入紙張。

(3) 後端托盤

載入可以在印表機上使用的各種大小或類型的紙張。

兩張或更多相同大小和類型的紙張可以同時載入，並且每次自動送入一張。

請參見載入紙張。

(4) 前蓋

開啟前蓋以更換墨盒(FINE Cartridge)或取出印表機內部的夾紙。

(5) 紙張厚度調整桿

調整列印頭和載入紙張間的空間以匹配媒體類型。

注釋 紙張厚度調整桿的位置 在信封或T-Shirt轉印上列印時，將其置於右側。 在信封或T-Shirt轉印除外的其他紙張上列印時，將其置於左側。 關於媒體類型和紙張厚度調整桿的位置的詳細資訊，請參見可以使用的媒體類型。

(6) 出紙口

輸出列印輸出。

(7) 電源按鈕

開啟或關閉電源。

重要事項 斷開電源插頭 關閉電源之後斷開電源插頭時，務必確認電源指示燈已熄滅。 若在電源指示燈亮起或閃爍時從牆壁插座斷開電源插頭，由於列印頭未受到保護，印表機可能無法列印。

(8) 恢復/取消按鈕

按此按鈕以取消正在進行的列印作業。 也可以在清除印表機故障之後按此按鈕以取消錯誤訊息，並恢復列印。

(9) 警告指示燈

出現錯誤(如紙張用盡或墨水用盡)時亮起或閃爍橙色。

(10) 電源指示燈

電源開啟時閃爍之後亮起綠色。

注釋 電源和警告指示燈 可以透過電源指示燈和警告指示燈檢查印表機狀態。 - 電源指示燈熄滅：電源關閉。 - 電源指示燈亮起綠色：印表機已準備就緒，可以列印。

-電源指示燈閃爍綠色：印表機正準備列印，或正在列印。

- 警告指示燈閃爍橙色：已出現故障，且印表機未準備好列印。 關於詳細資訊，請參閱電子手冊︰《進階指南》中的「疑難排解」。

- 電源指示燈和警告指示燈交替閃爍綠色和橙色各一次：可能已出現需要聯絡Canon服務中心的故障。 關於詳細資訊，請參閱電子手冊︰《進階指南》中的「疑難排解」。

### 從後面看

(11) 電源線連接器

插入附帶的電源線。

(12) USB連接埠

插入與電腦連接的USB電纜線。

注意 請勿接觸金屬外殼。

### 內部視圖

(13) 墨盒(FINE Cartridge)固定座

安裝墨盒(FINE Cartridge)。

黑色墨盒(Black FINE Cartridge)應安裝到左側插槽(B)中，彩色墨盒(Color FINE Cartridge)應安裝到右側插槽(C)中。

(14) 墨盒(FINE Cartridge)

這是一種整合列印頭與墨水盒的可更換式墨盒。

注釋 關於安裝墨盒(FINE Cartridge)的詳細資訊，請參閱印刷手冊︰《入門指南》。

重要事項 下圖中所指的區域(A)可能會濺到墨水。 這並不影響印表機的性能。 請勿接觸區域(A)。 若接觸此區域，印表機可能無法正確列印輸出。

頁首