คำแนะนำขั้นสูง > การเปลี่ยนการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ > การเปลี่ยนการตั้งค่าเครื่องพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ของคุณ > การเปลี่ยนโหมดการทำงานของเครื่องพิมพ์

# การเปลี่ยนโหมดการทำงานของเครื่องพิมพ์

ฟังก์ชันนี้ช่วยให้สลับไปมาระหว่างโหมดการทำงานต่างๆ ของเครื่องพิมพ์

ขั้นตอนในการเปลี่ยนการตั้งค่าเครื่องพิมพ์มีดังต่อไปนี้

## กำหนดการตั้งค่าเอง

1. เปิด หน้าต่างการตั้งค่าไดรเวอร์เครื่องพิมพ์

2. ให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์เปิดอยู่ แล้วคลิก กำหนดการตั้งค่าเอง บนแท็บ การบำรุงรักษา

   ไดอะล็อกบ็อกซ์ กำหนดการตั้งค่าเอง จะปรากฏขึ้น

   หมายเหตุ

   - หากเครื่องพิมพ์ปิดเครื่อง หรือฟังก์ชันการสื่อสารแบบสองทิศทางถูกปิดการทำงาน อาจมีข้อความแสดงออกเนื่องจากคอมพิวเตอร์ไม่สามารถบันทึกสถานะเครื่องพิมพ์ได้
     หากเก็นอย่างนี้ กรุณาคลิก ตกลง เพื่อแสดงการตั้งค่าล่าสุดที่กำหนดไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ

3. หากจำเป็น ให้ทำการตั้งค่าต่อไปนี้ให้สมบูรณ์

   เวลารอหมึกแห้ง

     คุณสามารถตั้งค่าช่วงระยะเวลาพักผ่อนของเครื่องพิมพ์จนกระทั่งการพิมพ์หน้าถัดไปเริ่มต้น การเลื่อนตัวเลื่อนไปทางขวาจะเพิ่มเวลาหยุดชั่วคราว และการลากตัวเลื่อนไปทางซ้ายจะลดเวลา
     ในกรณีที่หน้ากระดาษเลอะหมึก เนื่องจากกระดาษหน้าถัดไปถูกส่งออกมาก่อนที่หมึกในหน้าเดิมแห้งสนิท ให้เพิ่มเวลาในการรอให้หมึกแห้ง
     การลดเวลารอหมึกแห้งจะทำให้การพิมพ์เร็วขึ้น

4. ถ่ายทอดการตั้งค่า

   คลิก ส่ง เมื่อข้อความการยืนยันปรากฏขึ้น คลิก ตกลง

   นับตั้งแต่นี้ไป เครื่องพิมพ์จะทำงานในโหมดที่ได้เปลี่ยนแปลงไป

ด้านบน