Průvodce pro pokročilé uživatele Odstraňování problémů

Obsah> Běžná údržba > Nejasný tisk nebo tisk nesprávných barev > Tisk testovacího vzorku trysek

### Tisk testovacího vzorku trysek

Pokud chcete zjistit, zda je inkoust normálně vystřikován z trysek tiskové hlavy, vytiskněte testovací vzorek trysek.

Připravte si: list běžného papíru formátu A4 nebo Letter

Poznámka Zbývá-li malé množství inkoustu, nevytiskne se testovací vzorek trysek správně. Vyměňte kazetu FINE, ve které je dochází inkoust. Viz část Výměna kazety FINE.

1. Zkontrolujte, zda je zapnuté napájení a zda je do zadní přihrádky vložen list běžného papíru formátu A4 nebo Letter.

Nastavte páčku tloušťky papíru doleva. Viz část Pohled zepředu.

1. Otevřete dialogové okno vlastností tiskárny.

Viz část Otevření dialogového okna Vlastnosti tiskárny (Printer properties) (Windows).

1. Vytiskněte testovací vzorek trysek.

(1) Klepněte na kartu Údržba (Maintenance).

(2) Klepněte na tlačítko Kontrola trysek (Nozzle Check).

(3) Přečtěte si zobrazenou zprávu a klepněte na tlačítko Tisk testovacího vzorku (Print Check Pattern).

Vytiskne se testovací vzorek trysek. Během tisku neotvírejte přední kryt.

Poznámka Klepnutím na tlačítko Výchozí položky testu (Initial Check Items) zobrazíte seznam kontrol, které se doporučuje před vytištěním vzorku trysek provést.

1. Prohlédněte si vytištěné vzorky.

Viz část Kontrola testovacího vzorku trysek.

1. Zkontrolujte, zda je zapnuté napájení a zda je do zadní přihrádky vložen list běžného papíru formátu A4 nebo Letter.

Nastavte páčku tloušťky papíru doleva. Viz část Pohled zepředu.

1. Otevřete dialogové okno Canon IJ Printer Utility.

Viz část Otevření nástroje Canon IJ Printer Utility (systém Macintosh).

1. Vytiskněte testovací vzorek trysek.

(1) V rozevírací nabídce vyberte příkaz Zkušební tisk (Test Print).

(2) Klepněte na tlačítko Kontrola trysek (Nozzle Check).

(3) Přečtěte si zobrazenou zprávu a klepněte na tlačítko Tisk testovacího vzorku (Print Check Pattern).

Vytiskne se testovací vzorek trysek. Během tisku neotvírejte přední kryt.

Poznámka Klepnutím na tlačítko Výchozí položky testu (Initial Check Items) zobrazíte seznam kontrol, které se doporučuje před vytištěním vzorku trysek provést.

1. Prohlédněte si vytištěné vzorky.

Viz část Kontrola testovacího vzorku trysek.

Začátek stránky