الدليل المتقدم استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المحتويات > نظرة عامة على الطابعة > المكونات الرئيسية

# المكونات الرئيسية

### الجزء الأمامي

(1) موجه الورق

اضغط على موجه الورق وحركه لمحاذاته مع الجانب الأيسر لرزمة الورق.

(2) دعامة الورق

قم بفتحه لتحميل الورق في الدرج الخلفي.

(3) الدرج الخلفي

قم بتحميل أحجام مختلفة أو أنواع مختلفة من الورق الذي تستطيع استخدامه على الطابعة.

يمكن تحميل ورقتين أو أكثر من نفس حجم الورق أو من نفس نوعه في نفس الوقت، وتتم تغذيته تلقائيًا ورقة تلو الأخرى في نفس الوقت.

راجع تحميل الورق.

(4) الغطاء الأمامي

قم بفتحه عند استبدال خراطيش FINE أو إزالة الورق المحشور داخل الطابعة.

(5) ذراع سُمك الورق

يُستخدم في تغيير المسافة الفاصلة بين رأس الطباعة والورق الذي تم تحميله لمطابقة نوع الوسائط.

ملاحظة موضع ذراع سُمك الورق يتم تحريكه إلى اليمين عند الطباعة فوق الأظرف أو ورق الطباعة على قمصان التي شيرت. يتم تحريكه إلى اليسار عند الطباعة فوق أي ورق بخلاف الأظرف أو ورق الطباعة على قمصان التي شيرت. للحصول على مزيد من التفاصيل حول أنواع الوسائط وموضع ذراع سُمك الورق، راجع أنواع الوسائط التي يمكنك استخدامها.

(6) فتحة إخراج الورق

يتم إخراج النسخ المطبوعة من هذه الفتحة.

(7) زر [Power] (الطاقة)

يُستخدم في التشغيل أو إيقاف التشغيل.

هام فصل قابس التيار الكهربائي عند فصل قابس الطاقة بعد إيقاف تشغيل الجهاز، احرص على التأكد من أن المصباح [Power] (الطاقة) مطفأ. إذا تم فصل قابس الطاقة من منفذ التيار المتردد عندما يكون المصباح [Power] (الطاقة) مضيئًا أو يصدر وميضًا، فقد لا تستطيع الطابعة الطباعة حيث لا يكون رأس الطباعة محميًا.

(8) زر استئناف/إلغاء

اضغط على هذا الزر لإلغاء مهمة طباعة قيد التنفيذ. كما يمكنك الضغط على هذا الزر بعد خل خطأ الطابعة للتخلص من رسالة الخطأ واستئناف الطباعة.

(9) المصباح [Alarm] (تنبيه)

يضيء أو يومض بلون برتقالي عند حدوث خطأ، مثل نفاد الورق أو نفاد الحبر.

(10) مصباح [Power] (الطاقة)

يومض بلون أخضر بعد إصداره وميضًا عند تشغيل الطاقة.

ملاحظة مصباحي [Power] (الطاقة) و[Alarm] (تنبيه) يمكنك التحقق من حالة الطابعة من خلال مصباحي الطاقة و[Alarm] (تنبيه). - المصباح [Power] (الطاقة) مطفأ: انقطاع التيار الكهربائي. - المصباح [Power] (الطاقة) يضئ بلون أخضر: بشير هذا إلى أن الطابعة مستعدة للطباعة.

- المصباح [Power](الطاقة) يومض بلون أخضر: بشير هذا إلى تجهيز الطابعة للطباعة، أو إلى أن طباعة قيد التنفيذ.

- المصباح [Alarm] (تنبيه) يومض بلون برتقالي: يشير هذا إلى حدوث خطأ وأن الطابعة غير مستعدة للطباعة. للحصول على مزيد من التفاصيل، راجع "استكشاف الأخطاء وإصلاحها" في الدليل الإلكتروني: الدليل المتقدم.

- يومض المصباح [Power] (الطاقة) باللون الأخضر مرة ويومض المصباح [Alarm] (تنبيه) باللون البرتقالي مرة بالتبادل: يشير هذا إلى احتمال وقوع خطأ يستلزم الاتصال بوكيل الصيانة لدى Canon. للحصول على مزيد من التفاصيل، راجع "استكشاف الأخطاء وإصلاحها" في الدليل الإلكتروني: الدليل المتقدم.

### الجزء الخلفي

(11) موصّل سلك الطاقة

قم بتوصيل سلك الطاقة المزوَّد.

(12) منفذ USB

قم بتوصيل كبل USB للتوصيل بالكمبيوتر.

تنبيه لا تلمس الغطاء المعدني.

### الجزء الداخلي

(13) حامل خرطوشة FINE

قم بتركيب خراطيش FINE.

يجب تركيب خرطوشة ‏FINE‏ للحبر الأسود في الفتحة اليسرى (ب) ويجب أن يتم تركيب خرطوشة ‏FINE‏ ألوان في الفتحة اليمنى (ج).

(14) خراطيش FINE‏ (خراطيش الحبر)

هي خراطيش قابلة للاستبدال تتكامل مع رأس الطباعة وعلبة الحبر.

ملاحظة للحصول على مزيد من التفاصيل حول تركيب خراطيش FINE، راجع الدليل المطبوع: بدء التشغيل.

هام قد تتكون بقع حبر على المنطقة (أ) المشار إليها في الشكل الموضَّح أدناه بواسطة الحبر المتناثر. ولا يؤثر على أداء الطابعة. لا تلمس المنطقة (أ). قد لا تقوم الطابعة بالطباعة بشكل صحيح إذا قمت بلمس هذه المكونات.

أعلى الصفحة