Videregående veiledning > Vedlikehold > Utføre vedlikehold fra en datamaskin > Kontrollere skrivehodedysene

# Kontrollere skrivehodedysene

Med dysesjekkfunksjonen kan du kontrollere om skrivehodene fungerer på riktig måte, ved å skrive ut et dysesjekkmønster. Skriv ut mønsteret hvis utskriftene er svake eller en bestemt farge ikke skrives ut.

Fremgangsmåten for å skrive ut et dysesjekkmønster er som følger:

## Dysesjekk

1. Åpne vinduet for skriverdriveregnskaper

2. Klikk på Dysesjekk (Nozzle Check) i kategorien Vedlikehold (Maintenance)

   Dialogboksen Dysesjekk (Nozzle Check) åpnes.
   Hvis du vil vise en liste over elementer som du bør sjekke før du skriver ut sjekkmønsteret, klikker du på Elementer for første sjekk (Initial Check Items).

3. Legg papir i skriveren

   Flytt papirtykkelsesspaken til venstre, og legg et vanlig ark i A4- eller Letter-format i bakskuffen.

4. Skriv ut et dysesjekkmønster

   Kontroller at skriveren er slått på, og klikk deretter på Utskrift av sjekkmønster (Print Check Pattern).
   Dysesjekkmønsteret skrives ut.

   Klikk OK (OK) når bekreftelsesmeldingen vises.
   Dialogboksen Mønstersjekk (Pattern Check) åpnes.

5. Kontroller utskriftsresultatet

   Kontroller utskriftsresultatet. Klikk på Avslutt (Exit) hvis utskriftsresultatet er normalt.
   Hvis utskriften er flekkete eller hvis deler av utskriften mangler, klikker du på Rengjør (Cleaning) for å rengjøre skrivehodet.

## Beslektet emne

Rengjøre skrivehodene

Øverst på siden