Detaylı Kılavuz > Bakım > Bakım İşlemini Bilgisayardan Yapma > Yazıcının İçini Temizleme

# Yazıcının İçini Temizleme

Alt plaka temizleme işlevi kağıdın arka tarafında leke oluşmasını önlemenize olanak tanır. Çift taraflı yazdırma işleminden önce alt plakayı temizleme işlemini gerçekleştirin.
Ayrıca yazdırılan sayfada yazdırma verileri dışında bir şeyin neden olduğu mürekkep lekeleri görünüyorsa da alt plaka temizleme işlemi gerçekleştirin.

Alt plaka temizleme işlemini gerçekleştirme yordamı aşağıdaki gibidir:

## Alt Plaka Temizleme

1. Yazıcı sürücüsü kurulum penceresini açın

2. Bakım (Maintenance) sekmesinde Alt Plaka Temizleme'yi (Bottom Plate Cleaning) tıklatın

   Alt Plaka Temizleme (Bottom Plate Cleaning) iletişim kutusu açılır.

3. Yazıcıya kağıt yükleyin.

   İletişim kutusunda açıklandığı gibi, A4 veya Letter boyutundaki düz kağıdı yatay olarak ortadan ikiye katlayın ve sonra kağıdı tekrar açın.
   Kağıdı arka tepsiye dikey yönde, katlama izinin sırtı aşağı bakacak şekilde yerleştirin.

4. Alt plaka temizleme işlemini yerine getirin

   Yazıcının açık olduğundan emin olun ve sonra Yürüt'ü (Execute) tıklatın.
   Alt plaka temizleme işlemi başlatılır.

Sayfa başına dön