Průvodce pro pokročilé uživatele > Tisk z počítače > Tisk z jiného aplikačního softwaru > Změna kvality tisku a úprava obrazových dat > Nastavení opravy barev > Tisk pomocí profilů ICC

# Tisk pomocí profilů ICC

Je-li v obrazových datech určen profil ICC, můžete při tisku efektivně využít barevný prostor dat (Adobe RGB nebo sRGB).

Postup pro nastavení ovladače tiskárny se liší v závislosti na aplikačním softwaru, který je používán k tisku.

## Tisk obrazových dat v aplikačním softwaru s možností určení profilu ICC

Při použití aplikací Adobe Photoshop, Canon Digital Photo Professional nebo kteréhokoliv jiného aplikačního softwaru, který umožňuje určit profil ICC, můžete při tisku dat použít systém správy barev (ICM), který se nachází v systému Windows. Výsledky úprav a retušování v aplikačním softwaru můžete vytisknout s efektivním využitím barevného prostoru profilu ICC, který je určen v obrazových datech.

Abyste mohli použít tuto metodu, musíte nejprve pomocí aplikačního softwaru určit profil ICC, který obsahují obrazová data. Pokyny k určení profilu ICC pomocí aplikačního softwaru naleznete v příručce aplikačního softwaru.

1. Otevřete okno nastavení ovladače tiskárny

2. Vyberte typ média

   Z nabídky Typ média (Media Type) na kartě Hlavní (Main) vyberte typ papíru vloženého do tiskárny.

3. Vyberte požadovanou kvalitu tisku

   V seznamu Kvalita tisku (Print Quality) vyberte jednu z možností Vysoká (High), Standardní (Standard) nebo Rychlý (Fast).

4. Zvolte ruční nastavení barev

   V seznamu Barva / Intenzita (Color/Intensity) vyberte možnost Ručně (Manual) a klepněte na tlačítko Nastavit... (Set...).
   Otevře se dialogové okno Ruční nastavení barev (Manual Color Adjustment).

5. Vyberte opravu barev

   Klepněte na kartu Soulad (Matching) a v seznamu Oprava barev (Color Correction) vyberte možnost ICM (ICM).

6. Nastavte ostatní položky

   V případě potřeby klepněte na kartu Nastavení barev (Color Adjustment) a upravte vyvážení barev Azurová (Cyan), Purpurová (Magenta), Žlutá (Yellow) a upravte nastavení Jas (Brightness), Intenzita (Intensity) a Kontrast (Contrast) a poté klepněte na tlačítko OK.

7. Dokončete nastavení

   Na kartě Hlavní (Main) klepněte na tlačítko OK.
   Po spuštění tisku bude tiskárna používat barevný prostor obrazových dat.

Důležité

- Pokud obrázek tisknete určením samostatně vytvořeného profilu nebo profilu pro speciální papír Canon v aplikaci, vyberte v nabídce Oprava barev (Color Correction) v ovladači tiskárny možnost Žádné (None).

## Tisk obrazových dat v aplikačním softwaru bez možnosti určení profilu ICC

Při tisku pomocí aplikačního softwaru, který neumožňuje určení profilu ICC, určete profil ICC v nastaveních tisku v ovladači tiskárny a potom tiskněte data. Při tisku dat formátu Adobe RGB můžete data vytisknout v barevném prostoru Adobe RGB i tehdy, pokud aplikační software nepodporuje prostor Adobe RGB.

1. Otevřete okno nastavení ovladače tiskárny

2. Vyberte typ média

   Z nabídky Typ média (Media Type) na kartě Hlavní (Main) vyberte typ papíru vloženého do tiskárny.

3. Vyberte požadovanou kvalitu tisku

   V seznamu Kvalita tisku (Print Quality) vyberte jednu z možností Vysoká (High), Standardní (Standard) nebo Rychlý (Fast).

4. Zvolte ruční nastavení barev

   V seznamu Barva / Intenzita (Color/Intensity) vyberte možnost Ručně (Manual) a klepněte na tlačítko Nastavit... (Set...).
   Otevře se dialogové okno Ruční nastavení barev (Manual Color Adjustment).

5. Vyberte opravu barev

   Klepněte na kartu Soulad (Matching) a v seznamu Oprava barev (Color Correction) vyberte možnost ICM (ICM).

6. Vyberte vstupní profil

   Vyberte nastavení Vstupní profil (Input Profile), které odpovídá barevnému prostoru obrazových dat.

   - Pro data formátu sRGB a pro data bez profilu ICC:

     Vyberte možnost Standardní (Standard).

   - Pro data formátu Adobe RGB:

     Vyberte možnost Adobe RGB (1998).

   Důležité

   - Pokud je vstupní profil určen v aplikačním softwaru, nastavení vstupního profilu v ovladači tiskárny bude neplatné.

   - Pokud v počítači není nainstalován žádný profil ICC, možnost Adobe RGB (1998) se nezobrazí. Profily ICC můžete nainstalovat z disku [Setup CD-ROM/Instalační CD], který je dodáván s tiskárnou.

7. Nastavte ostatní položky

   V případě potřeby klepněte na kartu Nastavení barev (Color Adjustment) a upravte vyvážení barev Azurová (Cyan), Purpurová (Magenta), Žlutá (Yellow) a upravte nastavení Jas (Brightness), Intenzita (Intensity) a Kontrast (Contrast) a poté klepněte na tlačítko OK.

8. Dokončete nastavení

   Na kartě Hlavní (Main) klepněte na tlačítko OK.
   Po spuštění tisku budou data vytištěna s použitím barevného prostoru vybraných obrazových dat.

## Příbuzná témata

Výběr kombinace úrovně kvality tisku a metody tisku polotónů

Nastavení opravy barev

Nastavení vyvážení barev

Nastavení jasu

Nastavení intenzity

Nastavení kontrastu

Začátek stránky