Guia Avançado Solução de Problemas

Conteúdo > Manutenção de Rotina > Quando a Impressão se Torna Fraca ou as Cores Estão Incorretas > Alinhando a Cabeça de Impressão

### Alinhando a Cabeça de Impressão

Se linhas pautadas impressas estiverem desalinhadas ou o resultado da impressão ficar irregular, ajuste o posicionamento da cabeça de impressão.

Você deve preparar: uma folha de papel comum no tamanho A4 ou Letter

1. Verifique se a alimentação está ligada e coloque uma folha de papel comum de tamanho A4 ou Letter na bandeja traseira.

Ajuste a alavanca de espessura do papel para a esquerda. Consulte Vista Frontal.

1. Abra a caixa de diálogo Propriedades da Impressora (Printer Properties).

Consulte Abertura da caixa de diálogo Propriedades da Impressora (Printer Properties) (Windows).

1. Imprima o padrão de alinhamento da cabeça de impressão.

(1) Clique na guia Manutenção (Maintenance).

(2) Clique em Alinhamento da Cabeça de Impressão (Print Head Alignment).

(3) Confirme a mensagem exibida e clique em OK.

A folha do padrão de alinhamento da cabeça de impressão será impressa. Não abra a tampa frontal com a impressão em andamento. A impressão leva aproximadamente 3 minutos para ser concluída.

(4) Após a impressão do padrão abaixo, verifique se foi impresso corretamente e clique em Sim (Yes).

1. Ajuste a posição da cabeça de impressão.

(1) Analise a impressão e escolha na coluna A o número do padrão que apresentar os riscos brancos menos perceptíveis.

Nota Caso seja difícil escolher o melhor padrão, opte pela configuração que produza os riscos brancos menos visíveis.

(A) Riscos brancos verticais menos perceptíveis

(B) Riscos brancos verticais perceptíveis

(C) Riscos brancos horizontais menos perceptíveis

(D) Riscos brancos horizontais perceptíveis

(2) Repita o mesmo procedimento até terminar de selecionar o número do padrão na coluna L e clique emOK.

(3) Confirme a mensagem exibida e clique em OK.

1. Verifique se a alimentação está ligada e coloque uma folha de papel comum de tamanho A4 ou Letter na bandeja traseira.

Ajuste a alavanca de espessura do papel para a esquerda. Consulte Vista frontal.

1. Abra a caixa de diálogo Canon IJ Printer Utility.

Consulte Abrindo o Canon IJ Printer Utility (Macintosh).

1. Imprima o padrão de alinhamento da cabeça de impressão.

(1) Selecione Teste de Impressão (Test Print) no menu pop-up.

(2) Clique em Alinhamento da Cabeça de Impressão (Print Head Alignment).

(3) Confirme a mensagem exibida e clique em OK.

A folha do padrão de alinhamento da cabeça de impressão será impressa. Não abra a tampa frontal com a impressão em andamento. A impressão leva aproximadamente 3 minutos para ser concluída.

1. Ajuste a posição da cabeça de impressão.

(1) Analise a impressão e escolha na coluna A o número do padrão que apresentar os riscos brancos menos perceptíveis.

Nota Caso seja difícil escolher o melhor padrão, opte pela configuração que produza os riscos brancos menos visíveis.

(A) Riscos brancos verticais menos perceptíveis

(B) Riscos brancos verticais perceptíveis

(C) Riscos brancos horizontais menos perceptíveis

(D) Riscos brancos horizontais perceptíveis

(2) Repita o mesmo procedimento até terminar de selecionar o número do padrão na coluna L e clique em Enviar (Send).

Topo da página