Bővített felhasználói kézikönyv > Függelék > A nyomtató szállítása és tárolása

# A nyomtató szállítása és tárolása

Amikor szállítja vagy hosszabb ideig tárolja a nyomtatót, helyezze vissza a gyári csomagolásba.

Ha már nincsenek meg az eredeti csomagolóanyagok, óvatosan csomagolja be a nyomtatót, és helyezze egy erős dobozba.

figyelem

- Ne szállítsa és ne tárolja a nyomtatót ferde felületen, függőleges helyzetben vagy fejjel lefelé, mert a tinta kifolyhat, és a nyomtató károsodhat.

1. Kapcsoljuk ki a nyomtatót.

2. Ellenőrizze, hogy kialszik-e a Tápellátást jelző lámpája, majd húzza ki a nyomtatót a hálózati áramforrásból.

   Fontos

   - Addig ne húzza ki a nyomtatót, amíg a [Power] (Tápellátás) lámpa világít vagy zölden villog, mert a nyomtató hibás működését vagy károsodását okozhatja, és használhatatlanná teheti a nyomtatót.

3. Csukja le a papírtámasztót.

4. Húzza ki a nyomtatókábelt a számítógépből és a nyomtatóból, majd húzza ki a nyomtatóból a hálózati tápkábelt is.

5. Ragasztószalag használatával rögzítse a nyomtató összes fedelét, hogy szállítás közben ki ne nyíljanak. Ezután helyezze a nyomtatót műanyag zsákba.

6. A nyomtató becsomagolásakor helyezzen a nyomtató széléhez ütődéstől védő anyagokat.

   Fontos

   - A nyomtatót úgy csomagolja be, hogy a FINE patronokat a nyomtatóban hagyja.

   megjegyzés

   - Tüntesse fel jól láthatóan a dobozon a „TÖRÉKENY” vagy „KEZELJE ÓVATOSAN” feliratot.

A lap tetejére