Guia Avançado Solução de Problemas

Conteúdo > Manutenção de Rotina > Quando a Impressão se Torna Fraca ou as Cores Estão Incorretas > Imprimindo o Padrão de Verificação de Ejetor

### Imprimindo o Padrão de Verificação de Ejetor

Imprima o padrão de verificação de ejetor para determinar se a tinta está sendo ejetada corretamente pelos ejetores da cabeça de impressão.

Você deve preparar: uma folha de papel comum no tamanho A4 ou Letter

Nota Se o nível da tinta restante estiver baixo, o padrão de verificação de ejetor não será impresso corretamente. Substitua o Cartucho FINE que está com pouca tinta. Consulte Substituindo um Cartucho FINE.

1. Verifique se a alimentação está ligada e coloque uma folha de papel comum de tamanho A4 ou Letter na bandeja traseira.

Ajuste a alavanca de espessura do papel para a esquerda. Consulte Vista Frontal.

1. Abra a caixa de diálogo Propriedades da Impressora (Printer Properties).

Consulte Abertura da caixa de diálogo Propriedades da Impressora (Printer Properties) (Windows).

1. Imprima o padrão de verificação de ejetor.

(1) Clique na guia Manutenção (Maintenance).

(2) Clique em Verificação de Ejetor (Nozzle Check).

(3) Confirme a mensagem exibida e clique em Imprimir Padrão de Verificação (Print Check Pattern).

O padrão de verificação de ejetor será impresso. Não abra a tampa frontal com a impressão em andamento.

Nota Clique em Verificação Inicial dos Itens (Initial Check Items) para exibir os itens que você precisa verificar antes de imprimir o padrão de verificação.

1. Analise o padrão de verificação de ejetor.

Consulte Analisando o Padrão de Verificação de Ejetor.

1. Verifique se a alimentação está ligada e coloque uma folha de papel comum de tamanho A4 ou Letter na bandeja traseira.

Ajuste a alavanca de espessura do papel para a esquerda. Consulte Vista frontal.

1. Abra a caixa de diálogo Canon IJ Printer Utility.

Consulte Abrindo o Canon IJ Printer Utility (Macintosh).

1. Imprima o padrão de verificação de ejetor.

(1) Selecione Teste de Impressão (Test Print) no menu pop-up.

(2) Clique em Verificação de Ejetor (Nozzle Check).

(3) Confirme a mensagem exibida e clique em Imprimir Padrão de Verificação (Print Check Pattern).

O padrão de verificação de ejetor será impresso. Não abra a tampa frontal com a impressão em andamento.

Nota Clique em Verificação Inicial dos Itens (Initial Check Items) para exibir os itens que você precisa verificar antes de imprimir o padrão de verificação.

1. Analise o padrão de verificação de ejetor.

Consulte Analisando o Padrão de Verificação de Ejetor.

Topo da página