คำแนะนำขั้นสูง > การบำรุงรักษา > การปฏิบัติการบำรุงรักษาจากคอมพิวเตอร์ > การทำความสะอาดหัวพิมพ์

# การทำความสะอาดหัวพิมพ์

ฟังก์ชันการทำความสะอาดหัวพิมพ์ อนุญาตให้คุณสามารถลบทิ้งสิ่งสกปรกต่างๆ ที่ปิดกั้นการไหลของหัวพ่นหมึกพิมพ์ออก ทำความสะอาดหัวพิมพ์หากผลการพิมพ์ซีดจางหรือสีบางสีขาดหายไปขณะพิมพ์ ถึงแม้ว่ามีน้ำหมึกพอเพียง

ขั้นตอนในการทำความสะอาดหัวพิมพ์มีดังต่อไปนี้

## การทำความสะอาด

1. เปิด หน้าต่างการตั้งค่าไดรเวอร์เครื่องพิมพ์

2. ให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์เปิดอยู่ แล้วคลิก การทำความสะอาด บนแท็บ การบำรุงรักษา

   การทำความสะอาดหัวพิมพ์เริ่มต้น

3. ทำให้การทำความสะอาดสมบูรณ์

   คลิก ตกลง เมื่อข้อความยืนยันปรากฏขึ้น
   ต่อไป ไดอะล็อกบ็อกซ์ ตรวจหัวฉีด จะปรากฏขึ้น

4. ตรวจสอบผลลัพธ์

   ต้องการตรวจสอบคุณภาพการพิมพ์ถูกปรับปรุงให้ดีขึ้นหรือไม่ ให้คลิก พิมพ์รูปแบบตรวจหัวฉีด ถ้าต้องการยกเลิกกระบวนการตรวจสอบ ให้คลิก ยกเลิก

   หากการทำความสะอาดหัวพิมพ์ครั้งเดียวไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ให้ทำความสะอาดอีกครั้ง

## การทำความสะอาดอย่างละเอียด

การทำความสะอาดอย่างละเอียด จะทำความสะอาดอย่างทั่วถึงมากกว่า การทำความสะอาด ให้ทำความสะอาดอย่างละเอียดเมื่อการทำความสะอาดธรรมดาสองครั้งไม่สามารถแก้ปัญหาหัวพิมพ์

1. เปิด หน้าต่างการตั้งค่าไดรเวอร์เครื่องพิมพ์

2. คลิก การทำความสะอาดอย่างละเอียด บนแท็บ การบำรุงรักษา

   ไดอะล็อกบ็อกซ์ การทำความสะอาดอย่างละเอียด จะเปิดขึ้น ทำตามขั้นตอนที่ปรากฏในไดอะล็อกบ็อกซ์
   คลิก รายการตรวจสอบเริ่มต้น เพื่อแสดงรายการที่คุณจำเป็นต้องตรวจสอบก่อนที่ดำเนิน การทำความสะอาดอย่างละเอียด

3. ให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์เปิดอยู่ แล้วคลิก ปฏิบัติ

   คลิก ตกลง เมื่อข้อความยืนยันปรากฏขึ้น

   การทำความสะอาดหัวพิมพ์อย่างละเอียดเริ่มต้น

ข้อสำคัญ

- การทำความสะอาด บริโภคน้ำหมึกเล็กน้อย การทำความสะอาดอย่างละเอียด บริโภคน้ำหมึกจำนวนรวมมากกว่า การทำความสะอาด
  การทำความสะอาดหัวพิมพ์บ่อยๆ จะทำให้หมึกในเครื่องพิมพ์ของคุณหมดเร็ว ดังนั้น ปฏิบัติการทำความสะอาดเพียงในขณะที่เป็นต้องการ

หมายเหตุ

- หากไม่มีแนวโน้มว่าจะเป็นไปในทางที่ดีขึ้นหลังจาก การทำความสะอาดอย่างละเอียด ปิดไฟเครื่องพิมพ์แล้วพักหนึ่งก็เปิดอีกครั้ง หากยังไม่มีแนวโน้มว่าจะเป็นไปในทางที่ดีขึ้น น้ำหมึกอาจจะหมดแล้ว สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการกระทำซึ่งเป็นการรักษาที่ใช้ โปรดอ่าน 'เครื่องเคลื่อนไหวแต่ทว่าน้ำหมึกไม่ได้ผลักออก'

## ดูเพิ่มเติม

การตรวจสอบหัวฉีดในหัวพิมพ์

ด้านบน