고급 가이드 문제 해결

목차 > 부록 > 프린터 사용 방법에 대한 정보

# 프린터 사용 방법에 대한 정보

이 절에서는 프린터 사용 방법 및 최적의 품질로 인쇄하는 정보를 소개합니다.

### 잉크는 다양한 용도로 사용됩니다.

### 잉크는 어떻게 인쇄 이외의 다양한 용도로 사용됩니까?

잉크는 인쇄 이외의 용도로 사용될 수 있습니다. 잉크는 인쇄는 물론 프린트 헤드의 청소에도 사용되어 최적의 인쇄 품질을 유지하게 합니다.

프린터에는 자동으로 잉크젯 노즐을 청소하여 노즐이 막히는 것을 방지하는 기능이 있습니다. 청소 절차에서 잉크는 노즐에서 분사됩니다. 노즐 청소용으로 사용되는 잉크는 소량으로 제한됩니다.

중요 프린트 헤드를 청소할 때와 같이 노즐에서 분사되는 잉크는 프린터의 잉크 흡수기에 흡수됩니다. 잉크 흡수기가 가득차면 이를 교체해야 합니다. 이를 사용자가 교체할 수 없습니다. 에러 메시지가 나타나면 즉시 저희 회사 서비스 담당자에게 문의하십시오. 고급 가이드 전자 안내서의 "문제 해결"을 참조하십시오.

### 흑백 인쇄는 컬러 잉크를 사용합니까?

컬러 또는 블랙 잉크의 사용은 인쇄할 이미지의 색상 또는 문서의 내용에 따라 달라집니다. 흑백 인쇄도 컬러 잉크가 사용할 수 있습니다. 그러므로 흑백 인쇄를 할 경우에도 컬러 잉크가 소모됩니다.

### 특수 용지 인쇄: 어떻게 최적의 품질로 인쇄합니까?

### 정보!: 인쇄하기 전에 프린터 상태를 점검합니다!

#### 프린트 헤드가 양호합니까?

프린트 헤드 노즐이 막힌 경우 인쇄물이 희미하여 용지를 낭비하게 됩니다. 노즐 점검 패턴을 인쇄하여 프린트 헤드를 점검합니다.

인쇄물이 희미하거나 컬러가 정확하지 않은 경우를 참조하십시오.

#### 프린터 내부가 잉크로 지저분합니까?

많은 양의 용지를 인쇄하거나 경계면 없는 인쇄를 수행한 후 용지가 통과한 부위가 잉크로 더럽혀질 수 있습니다. 밑판 청소로 프린터 내부를 청소하십시오.

고급 가이드 전자 안내서를 참조하십시오.

### 정보!: 정확하게 용지를 로드하는 방법을 확인합니다!

#### 용지가 정확한 방향으로 로드되어 있습니까?

뒷면 트레이에 용지를 로드하려면 인쇄 면이 사용자를 향하게 하여 용지를 로드하십시오.

#### 용지가 말려 있습니까?

말린 용지는 용지 걸림을 일으킵니다. 말린 용지를 편 다음 이를 다시 로드하십시오.

고급 가이드 전자 안내서의 "문제 해결"을 참조하십시오.

### 정보!: 용지를 로드한 후 반드시 용지 설정을 지정하도록 하십시오!

용지를 로드한 후 프린터 드라이버의 용지 종류에서 로드한 용지를 선택해야 합니다. 용지 종류가 선택되지 않을 경우, 인쇄 결과가 만족스럽지 않을 수 있습니다.

인쇄하기를 참조하십시오.

다양한 종류의 용지가 있습니다. 사진을 훌륭하게 인쇄할 수 있게 용지 표면에 특수한 코팅이 되어 있는 용지이며 문서 인쇄에 적합한 용지가 제공됩니다. 프린터 드라이버의 용지 종류는 우선적으로 각 종류의 용지에 여러가지 설정(잉크 사용, 잉크 배출, 노즐에서의 간격 등을)이 있어 최적의 이미지 품질로 각 용지에 인쇄를 할 수 있습니다. 용지 종류에서 매개 종류의 로드한 용지에 적합한 다른 설정으로 인쇄를 할 수 있습니다.

### 계속/취소 버튼을 사용하여 인쇄를 취소합니다!

### 정보!: 절대로 전원 버튼을 누르지 마십시오!

인쇄가 진행되는 동안 전원 버튼을 누를 경우, 컴퓨터에서 전송한 인쇄 데이터가 프린터에서 대기하고 인쇄를 계속하지 못할 수 있습니다.

계속/취소 버튼을 눌러 인쇄를 취소합니다.

참고 컴퓨터에서 인쇄를 요청하는 동안 계속/취소 버튼을 눌러 인쇄를 취소할 수 없는 경우 프린터 등록 정보 대화 상자를 열어 프린터 상태 모니터에서 불필요한 인쇄 작업을 삭제합니다(Windows).

### 어떻게 최적의 인쇄 품질을 유지합니까?

최적의 인쇄 품질로 인쇄하는 비법은 프린트 헤드의 건조나 막힘을 방지하는 것입니다. 항상 최적의 인쇄 품질을 위해 다음 단계를 따르십시오.

#### 다음 절차에 따라 프린터 전원을 끕니다.

1 프린터의 전원 버튼을 눌러 프린터를 끕니다.

2 전원 램프가 꺼져 있는지 확인합니다.

3 콘센트에서 전원 코드를 분리하거나 연장 케이블 커넥터의 전원을 끕니다.

전원 버튼을 눌러 전원을 끌 경우, 프린터는 자동으로 프린트 헤드(노즐)에 덮개를 씌워 건조되는 것을 방지합니다. 전원 램프를 끄기 전에 콘센트에서 전원 코드를 분리하거나 확장 케이블 커넥터의 전원을 끄는 경우 프린트 헤드에 덮개가 올바르게 씌워지지 않아 건조되거나 막히게 됩니다.

다음 절차에 따라 전원을 끄도록 하십시오.

#### 정기적으로 인쇄합니다!

펠트펜을 장기간 사용하지 않을 경우, 이를 덮개로 덮어도 펜 끝이 건조되어 사용할 수 없게 되는 것과 마찬가지로 프린터를 장기간 사용하지 않으면 프린트 헤드도 건조되거나 막히게 될 수 있습니다.

적어도 한 달에 한 번은 프린터를 사용할 것을 권장합니다.

참고 용지 종류에 따라 형광펜이나 색연필로 인쇄된 영역을 칠하면 잉크가 번질 수 있으며 물이나 땀이 인쇄된 영역에 묻으면 잉크가 번질 수 있습니다.

### 프린터를 저장하거나 운반할 때 조심스럽게 취급해야 합니까?

### 정보!: 프린터를 수직으로 또는 기울여 저장하거나 운반하지 마십시오!

프린터를 수직으로 또는 기울여 저장하거나 운반할 경우, 기기가 손상되거나 잉크가 기기에서 흘러나올 수 있습니다.

프린터를 수직으로 또는 기울여 저장하거나 운반하지 않도록 하십시오.

### 프린터의 램프가 깜박입니다. 어떻게 해야 합니까?

#### 알람 램프가 오렌지색으로 깜박입니다.

(A) 알람 램프가 깜박임

(B) 알람 램프가 꺼짐

(C) 알람 램프가 반복적으로 깜박임

→프린터에 에러가 있습니다. 고급 가이드 전자 안내서의 "문제 해결"을 참조하십시오.

#### 전원 램프가 초록색으로 알람 램프는 오렌지색으로 한 번씩 번갈아 깜박입니다.

→수리가 필요한 에러가 발생했습니다. 저희 회사 서비스 담당자에게 문의하십시오.

### 컬러가 균일하지 않고 인쇄 결과가 흐립니다.

### 정보!: 노즐 점검 패턴을 인쇄하여 노즐이 막혔는지 확인하십시오.

프린트 헤드 노즐이 막힌 경우, 색상이 균일하지 않거나 인쇄 결과가 흐릴 수 있습니다.

이 경우

노즐 점검 패턴 인쇄

노즐 점검 패턴을 인쇄하여 노즐이 막혔는지 확인합니다.

인쇄물이 희미하거나 컬러가 정확하지 않은 경우를 참조하십시오.

맨 위로